INSTITUT DE L'EXPERTISE EN BÂTIMENT
INSTITUT DE L'EXPERTISE EN BÂTIMENT
C-02  |  PARCOURS OPÉRATIONNEL
AIDE-MÉMOIRE
Qualifier, lire, tracer et attester sans surpromettre
	Format — 5 fiches opérationnelles | usage numérique ou imprimé
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Trois blocs à rapprocher : calcul, chantier et preuve. Le passage de relais final RÉGIME porte régime, échéance, géographie, indicateurs, millésime et éléments de preuve.
Qualifier le régime, la date et les preuves avant de conclure ; rapprocher toujours le calcul, l'état exécuté et les pièces disponibles.
1 — Découper
	Repère
	Contrôle

	Partie
	neuf, extension, rénovation ou diagnostic

	Qualification
	usage, surface, géographie, formalité et date

	Régime
	texte et version correspondant à la date pertinente
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Coupe de Belvédère en quatre parties : douze logements neufs, médiathèque neuve, commerce neuf et aile existante rénovée. Chaque partie porte une première piste de régime. Une ligne de temps relie dépôt fictif, calcul, variante et achèvement.
2 — Lire
	Repère
	Contrôle

	Résultat
	valeur conventionnelle dans une version donnée

	Référence
	maximum modulé et marge

	Interprétation
	fonction, hypothèses sensibles et limite
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Six cadrans distincts : Bbio pour les besoins, Cep pour l'énergie primaire, Cep,nr pour la part non renouvelable, Icénergie pour le carbone d'exploitation, Icconstruction pour le carbone de construction et DH pour l'inconfort d'été conventionnel.
3 — Tracer
	Repère
	Contrôle

	Composant
	identité prévue ou posée

	Donnée
	quantité, unité, FDES/PEP/défaut et version

	Variante
	impact possible, recalcul, décision et preuve
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Chaîne ACV en six traces : composant, quantité, unité fonctionnelle, donnée environnementale, version et preuve d'adéquation. Le registre de variante relie objet, indicateurs, données, recalcul, décision et état exécuté.
4 — Rapprocher
	Repère
	Contrôle

	Calcul
	version, auteur, hypothèses et résultats

	Chantier
	état exécuté, quantités, produits et systèmes

	Preuve
	RSEE final, plans, contrôles et attestations
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Trois blocs à rapprocher : calcul, chantier et preuve. Le passage de relais final RÉGIME porte régime, échéance, géographie, indicateurs, millésime et éléments de preuve.
5 — Transmettre RÉGIME
	Repère
	Contrôle

	R
	Régime par partie

	É
	Échéance et formalité

	G
	Géographie

	I
	Indicateurs et marges

	M
	Millésime et versions

	E
	Éléments de preuve, action et condition



	Phrase témoin — Les pièces disponibles ne permettent pas d'établir que le projet de RSEE décrit l'état exécuté. Intégrer les variantes V02 et V04, recalculer les indicateurs concernés et rapprocher plans, contrôles et données avant attestation.
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Le test CALCUL — CHANTIER — PREUVE

Rapprocher ce qui a été simulé, ce qui a été exécuté et les pieces qui permettent de démontrer I'écart ou la concordance.

PREUVE

version, auteur, hypothéses, résultats, produits posés, quantités, systémes, RSEE final, plans, contréles, données,
maximums, marge protections, interfaces visas, attestations

PASSAGE DE RELAIS REGIME

Régime | Echéance | Géographie | Indicateurs | Millésime | Eléments de preuve

Conclusion recevable : fait établi, effet possible, action, responsable et condition de fermeture.
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La coupe des régimes — Belvédeére

Découper 'opération par partie, usage, surface, formalité et date avant d'attribuer une regle.

12 LOGEMENTS

AILE 780 m*
NATURE NATURE
neuf neuf neuf rénovation
USAGE U E
habitation tertiaire tertiaire existant
PISTE PISTE
RE2020 a qualifier champ étendu en 2026 champ étendu en 2026 RT existant a qualifier

LIGNE DE TEMPS OPPOSABLE

20 aolit 2026 date du calcul variante

achévement

dépat fictif version +auteur recalcul ciblé état exécuté

Le régime se justifie partie par partie ; le titre commercial du projet ne suffit jamais.
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Le tableau des six cadrans

Lire chaque indicateur avec sa fonction, son maximum modulé, sa marge, ses hypothéses et la version

BESOINS ENERGIE PRIMAIRE

enveloppe + systémes + usages
conception

RESULTAT | MAXIMUM | MARGE | VERSION RESULTAT | MAXIMUM | MARGE | VERSION

CARBONE EXPLOITATION CARBONE CONSTRUCTION

. A énergie sur la période composants + chantier
Icénergie

RESULTAT | MAXIMUM | MARGE | VERSION RESULTAT | MAXIMUM | MARGE | VERSION

Un résultat favorable ne décrit ni la consommation réelle ni le confort absolu.

PART NON RENOUVELABLE

origine de I'énergie

RESULTAT | MAXIMUM | MARGE | VERSION

INCONFORT D'ETE

risque conventionnel

RESULTAT | MAXIMUM | MARGE | VERSION
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La piste ACV

Relier le composant prévu ou posé a sa quantité, son unité, sa donnée environnementale, sa version et sa preuve d'adéquation.

COMPOSANT QUANTITE VERSION

FDES/PEP/ déclarant + validité adéquation

identité prévue / métré + zone unité fonctionnelle
defaut documentée

posée

TRACE 1 TRACE 2

REGISTRE DE VARIANTE

Objet modifié — indicateurs possibles — données touchées — recalcul demandé — décision — état exécuté rapproché.








