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AIDE-MÉMOIRE
Cadrer, contrôler, contredire et fermer sans surpromettre
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Trois blocs à rapprocher : pièce active et son indice, ouvrage exécuté et localisé, preuve issue d'une méthode traçable. Un témoin de version conserve empreinte, date, zones, méthode, preuve et décision.



Nommer le plan, la pièce, la zone, la méthode et la limite avant de conclure ; attribuer séparément le contrôle, l'avis et la décision.
1 — Cadrer les cinq plans
	Repère
	Contrôle

	Contractuel
	prestation promise

	Règles de construction
	exigence légale ciblée

	Contrôle technique
	aléa dans la mission

	Sécurité-santé
	risque de coactivité

	Urbanisme
	conformité à l'autorisation
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Cinq cartes distinctes : contrat, règles de construction, contrôle technique, sécurité-santé et urbanisme. Chaque carte relie la question contrôlée à sa première famille de sources. Le schéma rappelle qu'une observation peut produire plusieurs actions liées sans conclure globalement.



2 — Construire TRACE
	Repère
	Contrôle

	T
	Texte ou pièce — référence, indice, date, statut et localisation

	R
	Risque — conséquence redoutée sans diagnostic prématuré

	A
	Attendu — propriété, disposition, document ou résultat vérifiable

	C
	Contrôle — méthode, zone, moment, échantillon et compétence

	E
	Évidence — trace nécessaire pour conclure et rejouer le raisonnement
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Chaîne TRACE en cinq étapes : texte ou pièce, risque, attendu, contrôle et évidence. Un bandeau rappelle de placer le contrôle avant la dernière date utile, sans attribuer un pouvoir d'arrêt universel.



3 — Borner la méthode
	Repère
	Contrôle

	Document
	cohérence des pièces ; limite : ne prouve pas directement l'état exécuté

	Observation
	état accessible et visible ; limite : champ, instant et zones observées seulement

	Mesure
	valeur et unité ; limite : instrument, méthode, conditions et incertitude

	Essai
	comportement dans un protocole ; limite : périmètre et état testés seulement

	Sondage
	information locale ; limite : autorisation, sécurité et généralisation bornée
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Trois blocs à rapprocher : pièce active et son indice, ouvrage exécuté et localisé, preuve issue d'une méthode traçable. Un témoin de version conserve empreinte, date, zones, méthode, preuve et décision.



4 — Rédiger l'ÉCART
	Repère
	Contrôle

	É
	État observé — fait, zone, date et méthode

	C
	Critère — source active, indice et passage utile

	A
	Attribution — producteur, réviseur et décideur à confirmer

	R
	Réponse — explication, pièce, correction ou désaccord

	T
	Traçabilité — statut, échéance, décision et preuve de fermeture
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Méthode ÉCART en cinq étapes : état observé, critère, attribution, réponse et traçabilité. La fermeture distingue réception, DAACT, attestations ciblées et archive des versions.



5 — Fermer les régimes
	Repère
	Contrôle

	Réception
	acceptation contractuelle par le maître d'ouvrage

	DAACT
	déclaration dans le circuit urbanistique

	Attestations
	une famille de règles et un auteur prévu

	Archive
	versions, empreintes, décisions et preuves rejouables



6 — Passage de relais
	Repère
	Contrôle

	Fait
	observation localisée et datée

	Effet
	risque ou interface à instruire

	Action
	contrôle, pièce ou décision attendus

	Responsable
	acteur désigné selon sa mission

	Condition
	preuve qui permettra la fermeture



	Phrase témoin — Zone T3, naissance E3 : les plans toiture C et fluides D divergent. L'ouvrage reste visible avant membrane. Le contrôle d'interface et la décision selon le circuit contractuel sont requis. Statut ouvert ; aucune conformité globale n'est conclue.
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Le rapprochement PIECE — OUVRAGE — PREUVE

Une conclusion recevable exige un attendu applicable, un état exécuté localisé et une méthode tracable.

PREUVE

source active, indice, date, passage utile zone, état accessible, interfaces et limites méthode, auteur, données, images et

conditions

TEMOIN DE VERSION

Empreinte de la piéce | date du contréle | zones | méthode | preuve | décision liée

L'état exécuté ne transforme jamais, a Iui seul, un écart en variante acceptée.
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Les cinq plans de conformité — Orée

Nommer le plan contrélé avant de choisir la source, la méthode, les acteurs et la décision attendue.

CONTRAT CONSTRUCTION URBANISME

QUESTION QUESTION QUESTION

prestation promise regle légale ciblée aléa dans la mission risque de coactivité écart a l'autorisation

SOURCE SOURCE

pieces du marché textes applicables CCH + contrat Code du travail + SPS permis + plans actifs

UNE OBSERVATION PEUT TOUCHER PLUSIEURS PLANS

Créer des actions liées ; ne jamais fabriquer une conclusion globale.
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La grille TRACE

Transformer une exigence en contréle rejouable : source, risque, attendu, méthode et évidence restent reliés.

TEXTE OU PIECE RISQUE ATTENDU CONTROLE

référence, indice, conséquence a propriété ou résultat zone, moment,
localisation prévenir vérifiable méthode, compétence

DERNIERE DATE UTILE

Avant bétonnage, recouvrement, fermeture ou commande irréversible — notifier et décider selon le circuit habilité.

EVIDENCE

trace nécessaire pour
refaire le raisonnement
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De I'ECART a la fermeture

Conserver le fait, le contradictoire, la décision et la vérification sans effacer I'historique.

ETAT OBSERVE A ATTRIBUTION

fait localisé source + indice acteurs + pouvoirs explication / correction

FERMETURE REJOUABLE
Réception : décision du maitre d'ouvrage, avec ou sans réserves
DAACT : conformité déclarée a l'autorisation ; circuit urbanistique distinct

Attestations ciblées : seulement dans leur champ ; archive des versions et preuves

TRAGABILITE

statut + décision +

preuve









