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[image: ]
Coupe de Belvédère en quatre parties : douze logements neufs, médiathèque neuve, commerce neuf et aile existante rénovée. Chaque partie porte une première piste de régime. Une ligne de temps relie dépôt fictif, calcul, variante et achèvement.
Qualifier le régime, la date et les preuves avant de conclure ; rapprocher toujours le calcul, l'état exécuté et les pièces disponibles.
	Usage — Travaillez uniquement sur les données fictives du cahier. N'ajoutez aucune information réelle, donnée personnelle, extrait de norme, méthode de calcul ou guide protégé.



Ensemble 1 — Jeu des régimes et des dates
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Coupe de Belvédère en quatre parties : douze logements neufs, médiathèque neuve, commerce neuf et aile existante rénovée. Chaque partie porte une première piste de régime. Une ligne de temps relie dépôt fictif, calcul, variante et achèvement.
	Carte
	Nature
	Usage
	Contrôles
	Première piste

	R01
	bâtiment neuf
	habitation
	surface + formalité + date
	RE2020 habitation à qualifier

	R02
	bâtiment neuf
	bureau
	dépôt depuis juillet 2022
	RE2020 tertiaire déjà couvert

	R03
	bâtiment neuf
	enseignement
	dépôt depuis juillet 2022
	RE2020 tertiaire déjà couvert

	R04
	bâtiment neuf
	médiathèque
	dépôt depuis mai 2026
	champ tertiaire étendu en 2026

	R05
	bâtiment neuf
	commerce
	dépôt depuis mai 2026
	champ tertiaire étendu en 2026

	R06
	bâtiment neuf
	activité artisanale
	dépôt depuis mai 2026
	champ étendu à vérifier

	R07
	extension
	habitation
	surface + lien au bâtiment
	régime et exigence à qualifier

	R08
	extension
	tertiaire
	usage + surface + date
	régime et exigence à qualifier



Jeu des régimes — cartes R09 à R16
	Carte
	Nature
	Usage
	Contrôles
	Première piste

	R09
	rénovation
	existant
	nature des travaux
	RT existant par élément possible

	R10
	rénovation lourde
	existant
	surface + coût + date
	RT existant globale possible

	R11
	travaux embarqués
	existant
	ravalement / toiture / aménagement
	obligation associée à vérifier

	R12
	diagnostic
	tout bâtiment
	vente / location / information
	DPE : diagnostic, pas attestation RE2020

	R13
	construction neuve
	DROM
	géographie
	R.172-1 ne s'applique pas tel quel

	R14
	partie nouvelle
	mixte
	découpage par partie
	ne pas globaliser le projet

	R15
	changement d'usage
	existant
	travaux réellement prévus
	ne pas déduire du seul nouvel usage

	R16
	variante chantier
	neuf / existant
	objet + indicateurs + preuves
	recalcul ou contrôle ciblé



	Date charnière
	Usage pédagogique

	1er janvier 2022
	première entrée en vigueur résidentielle à qualifier

	1er juillet 2022
	bureaux et enseignement primaire ou secondaire à qualifier

	1er mai 2026
	extension à treize familles tertiaires, industrielles ou artisanales

	1er juillet 2026
	nouvelle bande de textes consolidés à sélectionner pour Belvédère



	Choisissez six cartes : indiquez la formalité, la date, le texte à relire, une exception possible et la limite de votre conclusion.
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensemble 2 — Dossier synthétique Belvédère
	Programme — Douze logements neufs, une médiathèque neuve, un commerce neuf livré aménagé et une aile existante de 780 m² rénovée. Dépôt fictif : 20 août 2026.



	ID
	Partie
	Nature
	Usage
	Formalité / date
	Piste

	B-01
	12 logements
	neuf
	habitation
	PC fictif 20/08/2026
	RE2020 habitation à instruire

	B-02
	médiathèque
	neuf
	tertiaire spécifique
	PC fictif 20/08/2026
	champ étendu 2026 à instruire

	B-03
	commerce
	neuf livré aménagé
	tertiaire spécifique
	PC fictif 20/08/2026
	champ étendu 2026 à instruire

	B-04
	aile 780 m²
	rénovation
	existant
	travaux fictifs 2026
	RT existant par élément, globale et embarquée à comparer



	État
	Indice
	Auteur fictif
	Observation

	calcul initial
	A
	BET énergie-carbone
	favorable avec marges fictives

	calcul après variante
	B
	BET énergie-carbone
	isolant et PAC seulement intégrés

	projet de RSEE final
	C
	BET énergie-carbone
	béton et protections non rapprochés

	état exécuté
	DOE-1
	maîtrise d'œuvre
	quatre variantes mentionnées



	Tracez la coupe des régimes, sélectionnez la bande de dates et relevez les incohérences de version entre calcul, projet de RSEE et état exécuté.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensemble 3 — Grille RÉGIME et coupe des régimes
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Coupe de Belvédère en quatre parties : douze logements neufs, médiathèque neuve, commerce neuf et aile existante rénovée. Chaque partie porte une première piste de régime. Une ligne de temps relie dépôt fictif, calcul, variante et achèvement.
	R
	É
	G
	I
	M
	E

	Régime par partie
	Échéance et formalité
	Géographie
	Indicateurs
	Millésime
	Éléments de preuve



	Partie
	Nature
	Usage
	Surface
	Formalité
	Date
	Régime / source

	B-01
	neuf
	habitation
	à relever
	PC
	20/08/2026
	à justifier

	B-02
	neuf
	tertiaire spécifique
	à relever
	PC
	20/08/2026
	à justifier

	B-03
	neuf livré aménagé
	tertiaire spécifique
	à relever
	PC
	20/08/2026
	à justifier

	B-04
	rénovation
	existant
	à relever
	travaux
	20/08/2026
	à justifier



	Complétez les quatre lignes, puis formulez un passage de relais RÉGIME qui distingue ce qui est établi, ce qui reste à vérifier et qui doit agir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensemble 4 — Tableau des six cadrans
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Six cadrans distincts : Bbio pour les besoins, Cep pour l'énergie primaire, Cep,nr pour la part non renouvelable, Icénergie pour le carbone d'exploitation, Icconstruction pour le carbone de construction et DH pour l'inconfort d'été conventionnel.
	Indicateur
	Fonction
	Leviers
	Résultat / maximum fictifs
	Marge fictive

	Bbio
	besoins conventionnels
	enveloppe, orientation, éclairage
	83 / max. fictif 89
	+6

	Cep
	énergie primaire
	systèmes et usages
	71 / max. fictif 78
	+7

	Cep,nr
	énergie primaire non renouvelable
	origine de l'énergie
	58 / max. fictif 64
	+6

	Icénergie
	carbone de l'exploitation
	vecteurs énergétiques
	392 / max. fictif 430
	+38

	Icconstruction
	carbone composants et chantier
	quantités, données et cycles
	655 / max. fictif 690
	+35

	DH
	inconfort d'été conventionnel
	protections, inertie, ventilation
	815 / max. fictif 900
	+85



	Erreur d'interprétation
	Correction attendue

	Bbio favorable = consommation réelle faible
	Bbio est un besoin conventionnel, pas une facture

	Icconstruction favorable = produit conforme
	l'indicateur agrège des composants et le chantier selon une méthode réglementaire

	DH favorable = confort garanti
	DH renseigne un risque conventionnel, pas chaque usage futur



	Pour chaque cadran, rédigez une phrase qui nomme la fonction, la marge, une hypothèse sensible et l'action à engager si la marge se réduit.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensemble 5 — Piste ACV et registre des variantes
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Chaîne ACV en six traces : composant, quantité, unité fonctionnelle, donnée environnementale, version et preuve d'adéquation. Le registre de variante relie objet, indicateurs, données, recalcul, décision et état exécuté.
	ID
	Composant
	Quantité
	Unité
	Donnée
	État
	Manque / contrôle

	A01
	isolant I-BV-22
	1 480
	m²
	FDES fictive V2
	prévu
	identité et épaisseur à rapprocher

	A02
	béton B-BV-31
	640
	m³
	FDES fictive V1
	prévu
	classe et fournisseur non démontrés

	A03
	PAC P-BV-07
	12
	unité
	PEP fictif V3
	prévu
	puissance et appoint à rapprocher

	A04
	brise-soleil S-BV-04
	84
	unité
	donnée par défaut fictive
	prévu
	géométrie et masse à préciser



	Variante
	Objet
	Indicateurs possibles
	Données / pièces
	Responsables
	Condition

	V01
	isolant remplacé
	Bbio, Icconstruction
	quantité, FDES, épaisseur
	BET énergie + ACV
	recalcul avant visa

	V02
	béton différent
	Icconstruction
	volume, formulation, FDES
	BET ACV + économiste
	documenter puis recalculer

	V03
	PAC substituée
	Cep, Cep,nr, Icénergie
	rendement, puissance, PEP
	BET fluides + énergie
	recalcul et cohérence CCTP

	V04
	protections modifiées
	Bbio, DH, énergie
	géométrie, commande, orientation
	architecte + BET
	simuler avant décision



	Pour V01 à V04 : nommez les données touchées, le recalcul ou contrôle nécessaire, le décideur fonctionnel et la preuve de fermeture.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensemble 6 — Correction, achèvement et accessibilité
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Trois blocs à rapprocher : calcul, chantier et preuve. Le passage de relais final RÉGIME porte régime, échéance, géographie, indicateurs, millésime et éléments de preuve.
	Pièce
	État fictif
	Question de rapprochement

	RSEE indice C
	béton et protections absents
	décrit-il l'état exécuté ?

	plans DOE-1
	quatre variantes mentionnées
	les quantités et systèmes sont-ils cohérents ?

	contrôles logement
	perméabilité et ventilation à joindre
	les résultats requis sont-ils disponibles ?

	DPE fictif A
	utilisé comme preuve globale
	quelle fonction démontre-t-il réellement ?

	aile existante
	factures et fiches travaux incomplètes
	quelles preuves de RT existant conserver ?



	Rédigez la note RÉGIME finale, puis réécrivez la phrase « le DPE A prouve que tout Belvédère est conforme RE2020 » en 90 à 130 mots.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	Accessibilité — Les quatre schémas possèdent une alternative textuelle. Le statut, la famille d'indicateur et le niveau de preuve sont toujours exprimés par des mots et non par la seule couleur.
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La coupe des régimes — Belvédeére

Découper 'opération par partie, usage, surface, formalité et date avant d'attribuer une regle.

12 LOGEMENTS

AILE 780 m*
NATURE NATURE
neuf neuf neuf rénovation
USAGE U E
habitation tertiaire tertiaire existant
PISTE PISTE
RE2020 a qualifier champ étendu en 2026 champ étendu en 2026 RT existant a qualifier

LIGNE DE TEMPS OPPOSABLE

20 aolit 2026 date du calcul variante

achévement

dépat fictif version +auteur recalcul ciblé état exécuté

Le régime se justifie partie par partie ; le titre commercial du projet ne suffit jamais.
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Le tableau des six cadrans

Lire chaque indicateur avec sa fonction, son maximum modulé, sa marge, ses hypothéses et la version

BESOINS ENERGIE PRIMAIRE

enveloppe + systémes + usages
conception

RESULTAT | MAXIMUM | MARGE | VERSION RESULTAT | MAXIMUM | MARGE | VERSION

CARBONE EXPLOITATION CARBONE CONSTRUCTION

. A énergie sur la période composants + chantier
Icénergie

RESULTAT | MAXIMUM | MARGE | VERSION RESULTAT | MAXIMUM | MARGE | VERSION

Un résultat favorable ne décrit ni la consommation réelle ni le confort absolu.

PART NON RENOUVELABLE

origine de I'énergie

RESULTAT | MAXIMUM | MARGE | VERSION

INCONFORT D'ETE

risque conventionnel

RESULTAT | MAXIMUM | MARGE | VERSION
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La piste ACV

Relier le composant prévu ou posé a sa quantité, son unité, sa donnée environnementale, sa version et sa preuve d'adéquation.

COMPOSANT QUANTITE VERSION

FDES/PEP/ déclarant + validité adéquation

identité prévue / métré + zone unité fonctionnelle
defaut documentée

posée

TRACE 1 TRACE 2

REGISTRE DE VARIANTE

Objet modifié — indicateurs possibles — données touchées — recalcul demandé — décision — état exécuté rapproché.
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Le test CALCUL — CHANTIER — PREUVE

Rapprocher ce qui a été simulé, ce qui a été exécuté et les pieces qui permettent de démontrer I'écart ou la concordance.

PREUVE

version, auteur, hypothéses, résultats, produits posés, quantités, systémes, RSEE final, plans, contréles, données,
maximums, marge protections, interfaces visas, attestations

PASSAGE DE RELAIS REGIME

Régime | Echéance | Géographie | Indicateurs | Millésime | Eléments de preuve

Conclusion recevable : fait établi, effet possible, action, responsable et condition de fermeture.








