INSTITUT DE L'EXPERTISE EN BÂTIMENT
S-01  |  PARCOURS OPÉRATIONNEL
CAHIER D'ACTIVITÉS
Dossier progressif de la Ferme des Aulnes
	Format — 56 intrants matérialisés | réponses personnelles | scénario intégralement synthétique
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Plan original IEB des huit zones Aulnes et des décisions d'accès GO, ADAPTER et STOP.
Lire une charpente comme un système, construire des preuves localisées et proposer une action proportionnée sans transformer un indice en certitude.
	Usage — Travaillez uniquement sur les données de ce cahier. N'ajoutez aucune information réelle ou personnelle à vos réponses.





Dossier 1 - Mission, documents et chronologie
	ID
	Demande
	Lecture critique

	D-01
	Constater l'état des zones accessibles et orienter les vérifications nécessaires à un projet d'aménagement.
	Bornée : faits, limites et décision à éclairer.

	D-02
	Garantir que toute la charpente est saine et dimensionner les travaux.
	À recadrer : exhaustivité, garantie et calcul sans données.

	D-03
	Examiner l'appui nord, documenter les indices d'eau et préciser les relais utiles.
	Bornée : zones, indices et suites identifiés.



	Rédigez une mission en cinq champs pour D-01.
 
 
 
 



	Champ
	Formulation incomplète
	Correction attendue

	Objet
	Décrit comme diagnostic complet
	Remplacer par les questions factuelles et techniques convenues.

	Zones
	Combles mentionnés sans plan
	Lister Z1 à Z8, accès et exclusions.

	Accès
	Accès supposé
	Conditionner la visite aux moyens, autorisations et sécurité.

	Documents
	Liste absente
	Établir un bordereau avec version et portée.

	Livrable
	Rapport annoncé sans structure
	Définir neuf blocs et les destinataires.

	Exclusions
	Aucune
	Exclure calcul, ouverture, identification biologique et qualification juridique non confiés.





Pièces documentaires et portée
	ID
	Pièce
	Version/date
	Portée

	P-01
	Plan de charpente indice A
	date portée 1987
	représentation annoncée de l'état initial ; exécution non prouvée

	P-02
	Plan de charpente indice B
	date absente
	appui nord déplacé graphiquement ; filiation à établir

	P-03
	Facture de couverture
	2008
	prouve une facturation, pas l'étendue ni la qualité de l'exécution

	P-04
	Photographie de comble
	date déclarée 2012
	cadrage partiel et point de vue non reproductible

	P-05
	Courriel d'occupant
	reçu en 2024
	déclaration sur une trace après pluie

	P-06
	Note de travaux
	version non signée
	mentionne une ouverture de trémie sans plan d'exécution

	P-07
	Relevé de visite IEB
	26 août 2026
	état accessible à cette date, avec limites

	P-08
	Série de surveillance
	trois dates
	comparaison géométrique partielle, une valeur manquante





Chronologie qualifiée et contradictions
	Date
	Statut
	Événement
	Limite

	1987-06
	certaine dans P-01
	plan indice A daté
	document disponible ; exécution non démontrée

	2008
	certaine dans P-03
	facturation de couverture
	nature et localisation détaillées absentes

	vers 2012
	alléguée
	photographie P-04
	date et cadrage non vérifiables

	2019-2021
	estimée
	ouverture de trémie annoncée
	deux déclarations divergentes

	2024-11
	certaine pour la réception
	courriel P-05
	date du message, pas date d'apparition

	2026-08-26
	certaine
	visite P-07
	état des seules zones accessibles



	Question
	Preuve recherchée
	Limite

	Le déplacement d'appui est-il exécuté ?
	P-01, P-02, observation de l'interface
	les plans seuls ne prouvent pas l'exécution

	La déformation évolue-t-elle ?
	P-08 et nouveaux relevés comparables
	trois dates et une donnée absente ne caractérisent pas seules un mécanisme

	Une voie d'eau est-elle active ?
	cartographie, conditions, témoins et répétitions
	un indice instrumental n'identifie ni trajet ni origine

	Une activité biologique est-elle présente ?
	indices, cartographie, identification compétente
	l'aspect visuel seul ne conclut ni espèce, ni activité, ni effet structurel



	Repère
	Indice A
	Indice B
	Conduite

	Appui nord
	sur mur M1
	sur poutre secondaire
	rechercher filiation et observer sans supposer l'état exécuté

	Trémie
	absente
	présente en travée T4
	documenter les coupes et renforts réels

	Contreventement
	diagonale en versant est
	non représentée
	une absence graphique ne prouve pas une absence matérielle



	Champ
	Contenu attendu

	Objet
	Question technique vérifiable

	Décision
	Usage attendu du livrable

	Périmètre
	Zones et pièces accessibles

	Exclusions
	Actes, zones et qualifications non couverts

	Livrable
	Structure, version, destinataires et délai



	Distinguez, pour P-03, l'existence de la facture et la preuve réelle d'exécution.
 
 
 
 





Dossier 2 - Systèmes, géométrie et surveillance
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Schéma IEB du système de charpente et des transferts.
	ID
	Système
	Composants
	Question

	SYS-01
	ferme triangulée traditionnelle simplifiée
	fermes, pannes, chevrons, contreventement
	suivre réactions, assemblages et appuis

	SYS-02
	charpente à pannes sur murs et refends
	pannes, chevrons, murs porteurs
	identifier portée réelle et stabilité longitudinale

	SYS-03
	fermettes industrialisées synthétiques
	éléments répétitifs et triangulés
	ne pas couper ou modifier sans vérification spécialisée





Nomenclature, transferts et transformations
	Pièce
	Fonction probable
	Limite

	Arbalétrier
	élément incliné d'une ferme
	fonction à confirmer dans le système réel

	Entrait
	liaison basse d'une ferme
	ne pas déduire un effort exact sans modèle

	Panne
	support longitudinal selon le système
	appuis et continuité à relever

	Chevron
	support de couverture ou de liteaux
	portée et appuis à localiser

	Contreventement
	contribution à la stabilité spatiale
	continuité et assemblages à observer

	Appui
	transfert des réactions au support
	géométrie, contact et état du support à documenter



	Chemin
	Séquence
	Contrôles

	Vertical
	couverture -> chevrons -> pannes/fermes -> appuis -> maçonnerie
	continuité, réactions, transformations

	Horizontal
	action -> versants/diaphragmes -> contreventement -> appuis
	stabilité spatiale et liaisons

	Local
	charge concentrée -> pièce -> assemblage -> support
	écrasement, glissement, fendage, corrosion



	ID
	Transformation
	Indice
	Action

	T1
	trémie ajoutée en travée T4
	deux pièces interrompues sur la version B
	relever coupes, renforts, appuis et documents

	T2
	appui nord déplacé
	écart entre plans A et B
	ne pas choisir une version sans preuve d'exécution

	T3
	équipement suspendu
	charge et fixation inconnues
	obtenir masse, position, fixation et rôle des pièces





Relevés géométriques
	ID
	Travée
	Repère
	Méthode
	Valeur
	Limite

	G01
	T2
	N1
	niveau optique
	+0,0 mm
	repère origine

	G02
	T2
	N2
	niveau optique
	-7,2 mm
	distance 2,40 m

	G03
	T2
	N3
	niveau optique
	-10,1 mm
	distance 4,80 m

	G04
	T3
	N4
	laser
	-4,5 mm
	surface irrégulière

	G05
	T4
	N5
	fil tendu
	6,0 mm
	lecture perpendiculaire

	G06
	T4
	N6
	fil tendu
	8,0 mm
	repère photographié



	ID
	Date
	Repère
	Valeur
	Observation

	M1
	2026-06-15
	N3
	-9,8 mm
	même protocole

	M2
	2026-07-01
	N3
	-10,2 mm
	écart proche de la résolution

	M3
	2026-07-18
	N3
	valeur absente
	accès impossible ; ne pas interpoler

	M4
	2026-08-02
	N3
	-9,9 mm
	même repère

	M5
	2026-08-26
	N3
	-10,1 mm
	série courte ; activité non conclue



	Repère
	Localisation
	Matérialisation
	Méthode
	Condition

	N1
	ferme F2, entrait, face sud
	trait gravé + photographie
	niveau optique
	origine de série

	N2
	ferme F2, entrait, face sud
	pastille neutre
	niveau optique
	ne pas déplacer

	N3
	ferme F2, entrait, face sud
	pastille neutre
	niveau optique
	accès conditionnel

	N5
	travée T4, panne P2
	repère vissé hors zone altérée
	fil tendu
	orientation fixe



	Expliquez pourquoi la série M1-M5 ne prouve ni stabilité définitive ni évolution active.
 
 
 
 
 





Dossier 3 - Accès sûr et traçabilité
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Plan IEB des huit zones et des décisions GO, ADAPTER et STOP.
	Zone
	Objet
	Décision
	Motif

	Z1
	combles bas
	GO
	chemin stable et éclairage contrôlé

	Z2
	ferme centrale
	GO
	observation depuis plateforme

	Z3
	appui nord
	ADAPTER
	compléter l'accès et protéger la zone fragile

	Z4
	sous-face ouest
	ADAPTER
	moyen d'accès collectif à prévoir

	Z5
	trémie
	STOP
	protection périphérique absente

	Z6
	volume isolé
	STOP
	poussières et isolement non maîtrisés

	Z7
	façade et égout
	GO
	observation depuis le sol

	Z8
	local électrique
	ADAPTER
	consignation et accompagnement requis



	ID
	Situation
	Décision
	Conduite

	A01
	plancher continu, éclairage et chemin libres
	GO
	inspection depuis chemin défini

	A02
	surface fragile proche de Z3
	ADAPTER
	platelage ou autre moyen collectif

	A03
	trémie sans protection en Z5
	STOP
	ne pas franchir ; baliser et organiser la protection

	A04
	câble non identifié en Z8
	STOP
	consignation par personne compétente

	A05
	poussières dans le volume Z6
	ADAPTER
	évaluer exposition, ventilation et protection

	A06
	travail isolé sans communication
	STOP
	réorganiser l'équipe et le secours



	Danger
	Indice
	Réponse

	Chute
	trémie, rive ou accès instable
	protection collective et moyen adapté

	Surface fragile
	platelage incertain
	ne pas tester au pied ; identifier un chemin sûr

	Électricité
	câble ou équipement non identifié
	consignation et compétence adaptée

	Poussières
	zone confinée ou dépôt remué
	évaluer avant entrée ; réduire l'exposition

	Isolement
	absence de communication ou de secours
	réorganiser la visite



	Heure
	Zone
	Note brute
	Pourquoi la trace échoue

	10:05
	Z2
	belle ferme
	insuffisant : pièce, face, vue et conditions absentes

	10:18
	?
	traces anciennes
	insuffisant : localisation, aspect, source et datation absents

	10:32
	Z3
	photo 24
	insuffisant : identifiant non stable et cadrage non qualifié

	11:10
	Z5
	pas accessible
	préciser danger, limite observée et moyen requis





Convention photographique
	ID
	Nom stable
	Contenu
	Cadrage

	S01-PH-01
	Z2-F2-SUD-ENSEMBLE
	ferme entière depuis plateforme
	contexte

	S01-PH-02
	Z2-F2-SUD-LOCALISATION
	nœud central et repères
	localisation

	S01-PH-03
	Z3-APPUI-NORD-DETAIL
	contact bois-maçonnerie
	détail

	S01-PH-04
	Z4-PANNE-P2-ENSEMBLE
	portée et appuis
	contexte

	S01-PH-05
	Z4-PANNE-P2-DETAIL
	fente de surface
	détail

	S01-PH-06
	Z7-EGOUT-OUEST-ENSEMBLE
	couverture et évacuation
	contexte

	S01-PH-07
	Z1-CONTREVENTEMENT-LOCALISATION
	continuité visible
	localisation

	S01-PH-08
	Z8-CABLE-NONIDENTIFIE-DETAIL
	limite d'accès
	détail depuis zone sûre



	Convention — cours-zone-élément-face-vue-version ; associer ensemble, localisation et détail sans faire passer une image pour une preuve autonome.



	Réécrivez les quatre lignes du carnet dégradé sous forme de traces reproductibles.
 
 
 
 
 
 
 
 





Dossier 4 - Eau, humidité et indices biologiques
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Planche IEB de dix indices synthétiques non diagnostiques.
	ID
	Voie possible
	Indices attendus
	Contre-indices

	E1
	entrée ponctuelle par couverture
	traces en sous-face, variation après pluie
	absence de trajet continu

	E2
	condensation locale
	conditions ambiantes, surfaces froides, répétition saisonnière
	trace concentrée près d'un défaut extérieur

	E3
	remontée ou contact humide à l'appui
	gradient depuis maçonnerie, point témoin
	bois sec au contact

	E4
	ancien événement désormais sec
	aspect ancien, mesures stables, historique
	variation contemporaine reproductible



	ID
	Zone
	Point
	Lecture
	Méthode
	Limite

	H01
	T1-NORD
	face appui
	indice 71
	capacitif R1
	métal proche : influence possible

	H02
	T1-NORD
	50 cm de l'appui
	indice 46
	capacitif R1
	point comparaison

	H03
	T1-SUD
	face appui
	indice 42
	capacitif R1
	témoin

	H04
	T2-OUEST
	sous panne
	indice 64
	capacitif R1
	trace visible

	H05
	T2-OUEST
	hors trace
	indice 45
	capacitif R1
	témoin

	H06
	T2-EST
	sous panne
	indice 44
	capacitif R1
	témoin

	H07
	T3-NORD
	assemblage
	indice 68
	réglage absent
	lecture non comparable

	H08
	T3-NORD
	assemblage répété
	indice 57
	capacitif R1
	tête métallique proche

	H09
	T3-NORD
	30 cm latéral
	indice 47
	capacitif R1
	comparaison

	H10
	T4-OUEST
	chevron
	indice 53
	capacitif R1
	surface irrégulière





Carte d'humidité - suite et indices biologiques
	ID
	Zone
	Point
	Lecture
	Méthode
	Limite

	H11
	T4-OUEST
	chevron répété
	indice 52
	capacitif R1
	répétition

	H12
	T4-EST
	chevron témoin
	indice 43
	capacitif R1
	témoin

	H13
	Z7
	maçonnerie sous appui
	indice 76
	échelle mur R2
	échelle différente

	H14
	Z7
	maçonnerie 1 m
	indice 49
	échelle mur R2
	témoin

	H15
	ambiance
	centre du comble
	66 % HR / 18,2 °C
	thermo-hygromètre
	instant de visite



	ID
	Indice
	Conduite

	I01
	orifices dispersés
	localiser et décrire sans attribuer d'espèce

	I02
	poussière sous une pièce
	prélever seulement selon protocole autorisé

	I03
	galerie de surface
	cartographier l'étendue visible

	I04
	film blanchâtre
	comparer humidité et évolution

	I05
	fente longitudinale
	distinguer singularité de surface et dommage

	I06
	noircissement d'appui
	documenter contact et voies d'eau

	I07
	fibres écrasées
	examiner transfert et limite structurelle

	I08
	tête métallique oxydée
	observer interaction et coulures

	I09
	déformation apparente
	relever avec repère reproductible

	I10
	élément de surface
	faire identifier si la décision l'exige





Scénarios biologiques et passage de relais
	Scénario
	Faits synthétiques
	Interprétation
	Limite

	B1
	indices anciens, secs, non évolutifs
	présence possible historique
	activité non établie

	B2
	nouveaux dépôts entre deux contrôles comparables
	activité possible à instruire
	espèce et effet non établis

	B3
	zone humide et indices étendus sur plusieurs faces
	cartographier et faire intervenir la compétence adaptée
	cause et capacité séparées

	B4
	indice visuel ambigu isolé
	conserver comme élément non identifié
	ne pas transformer en diagnostic



	Passage de relais — Faire intervenir un diagnostiqueur certifié lorsque le dispositif réglementé termites s'applique ; mobiliser le spécialiste biologique ou structurel adapté lorsque l'identification, l'activité, l'étendue ou l'effet conditionne la décision.



	Construisez une carte par travée et face ; séparez indice, activité, identification, étendue et effet structurel.
 
 
 
 
 
 
 





Dossier 5 - Bois, dommages, assemblages et appuis
	ID
	Singularité
	Description
	Question

	S1
	nœud adhérent
	géométrie naturelle
	position et interaction à décrire

	S2
	fente de séchage
	ouverte en surface
	orientation, profondeur accessible et évolution

	S3
	flache locale
	géométrie de bord
	section réelle et appuis

	S4
	déviation du fil
	orientation des fibres
	interaction avec usinage ou assemblage

	S5
	retrait différentiel
	variation dimensionnelle
	contexte hydrique et assemblage

	S6
	déformation ancienne
	géométrie non rectiligne
	date, stabilité et système



	ID
	Dommage
	Zone
	Lecture

	D1
	écrasement local
	appui ou assemblage
	géométrie, contact, transfert

	D2
	fendage mécanique
	proche d'une fixation
	orientation, ouverture, propagation

	D3
	charbonnement de surface
	zone exposée au feu
	étendue visible et compétence spécialisée

	D4
	abrasion ou usure
	surface sollicitée
	usage et perte géométrique

	D5
	entaillage non documenté
	transformation
	rôle de la pièce et vérification



	ID
	Assemblage
	Échelles
	Points

	ASM-01
	assemblage bois-bois
	vue d'ensemble, nœud, détail
	jeu, contact, fente, glissement, pièces masquées

	ASM-02
	assemblage bois-métal
	vue d'ensemble, plaque, fixations
	corrosion, déformation, interaction avec humidité



	Coupe
	Hypothèse d'appui
	Support
	Conduite

	C1
	contact plein et sec
	hypothèse de coupe 1
	vérifier profondeur masquée

	C2
	contact partiel avec cale
	hypothèse de coupe 2
	relever géométrie et rôle de la cale

	C3
	bois encastré avec humidité
	hypothèse de coupe 3
	ouverture ciblée et protocole de sécurité

	C4
	about masqué derrière doublage
	hypothèse de coupe 4
	ne pas inférer le contact sans accès





Position, interaction et examen progressif
	Indice
	Orientation
	Interaction
	Lecture

	Fente
	longitudinale
	près d'un boulon
	interaction potentielle avec assemblage ; portée à vérifier

	Noircissement
	diffus
	appui maçonné
	chercher eau, contact et profondeur

	Corrosion
	autour de la tête
	plaque métallique
	interaction humidité-fixation

	Écrasement
	perpendiculaire au fil
	zone d'appui
	transfert local et géométrie



	Mécanisme
	À relever
	Limite

	Corrosion
	aspect, étendue, humidité, perte apparente
	ne pas déduire la résistance d'une couleur

	Écrasement
	surface de contact, orientation, déplacement
	calcul spécialisé si enjeu de capacité

	Glissement
	repères relatifs, jeu, déplacement
	distinguer mise en place ancienne et évolution

	Fendage
	origine, orientation, ouverture, propagation
	interaction avec fixations et efforts à vérifier



	Ordre
	Examen
	Intrusion

	1
	documents et plans
	aucune atteinte

	2
	vue d'ensemble
	aucune atteinte

	3
	localisation multi-face
	aucune atteinte

	4
	mesure géométrique
	contact léger

	5
	instrument non destructif
	selon protocole et compétence

	6
	ouverture ciblée
	autorisation, sécurité et remise en état

	7
	prélèvement ou calcul
	chaîne de garde et spécialiste



	Choisissez un indice et décrivez position, orientation, interaction et étendue sans mémoriser de seuil normatif.
 
 
 
 
 
 





Dossier 6 - Raisonnement, investigations et références
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Chaîne IEB de raisonnement et d'action proportionnée.
	Scénario
	Mécanisme
	Prédictions
	Contre-indices

	Causal A
	variation d'appui
	gradient géométrique et indice au contact
	série stable et appui intact

	Causal B
	entrée d'eau ponctuelle
	variation après pluie et trajet compatible
	absence de variation et trace ancienne

	Causal C
	transformation non documentée
	coupes, plans divergents et charge ajoutée
	continuité intacte et document d'exécution



	ID
	Situation
	Famille
	Action

	P1
	élément partiellement rompu au-dessus d'une circulation
	urgence
	protéger et faire intervenir

	P2
	trace humide sans danger apparent
	activité
	comparer et rechercher la voie

	P3
	déformation stable compatible avec usage actuel
	usage
	documenter limites et surveillance si utile

	P4
	projet d'aménagement augmentant les charges
	projet
	vérification structurelle préalable

	P5
	indice biologique ambigu
	compréhension
	faire identifier si la décision en dépend

	P6
	trémie non protégée
	urgence
	stop accès et protection collective





Comparer les investigations et préparer le relais
	Offre
	Méthode
	Question
	Limite

	O1
	cartographie résistographique synthétique
	localiser variations
	protocole, accès et interprétation spécialiste

	O2
	mesure ultrasonore proposée
	comparer des zones
	conditions de couplage et corrélation à établir

	O3
	scanner ou imagerie locale
	rechercher géométrie masquée
	résolution et matériaux compatibles à confirmer



	Étape
	Question
	Branche

	Question
	La géométrie cachée change-t-elle la décision ?
	si non : documenter la limite

	Ouverture
	Accès ciblé autorisé et sûr ?
	si non : autre méthode ou relais

	Essai
	Résultat interprétable avec références ?
	si non : ne pas engager

	Prélèvement
	Identification ou propriété indispensable ?
	si oui : chaîne de garde

	Calcul
	Données géométriques, matériaux, charges et appuis suffisants ?
	si non : bordereau des manques

	Décision
	Chaque résultat modifie-t-il protéger/comprendre/vérifier/réparer ?
	sinon : investigation non utile



	Rubrique
	Données à transmettre

	Géométrie
	portées, sections, pentes, déformations, repères

	Système
	pièces, assemblages, contreventement, appuis

	Transformations
	coupes, trémies, renforts, équipements

	Matériaux
	essence déclarée ou identifiée, état, humidité, limites

	Charges
	couverture, plafonds, équipements, usage et projet

	Dommages
	localisation, étendue, évolution, indices biologiques

	Documents
	plans, versions, calculs et provenance

	Question
	décision attendue et scénarios à vérifier



	ID
	Objet
	Origine
	Contenant
	Transfert
	Statut

	PR-01
	fragment synthétique de bois
	Z3-appui-nord
	sachet S01-PR-01
	remis laboratoire fictif L-A
	chaîne intacte

	PR-02
	dépôt synthétique
	Z2-ferme-F2
	flacon S01-PR-02
	remis spécialiste fictif L-B
	chaîne intacte





Douze références à qualifier
	ID
	Nature
	Portée
	Limite

	R01
	réglementation
	obligation ou dispositif dans son champ
	version et champ à vérifier

	R02
	norme
	méthode ou spécification selon version
	consultation autorisée ; aucune reproduction

	R03
	DTU
	règle de mise en œuvre selon domaine
	édition et ouvrage à qualifier

	R04
	Eurocode
	cadre de calcul spécialisé
	ne pas appliquer sans ingénieur et données

	R05
	contrat
	mission, obligations et livrables
	n'engage que ses parties et son périmètre

	R06
	plan
	représentation d'un état projeté ou relevé
	ne prouve pas seul l'exécution

	R07
	facture
	transaction ou prestation facturée
	ne prouve pas seule la qualité ou l'étendue

	R08
	guide public
	orientation technique générale
	limites et date à conserver

	R09
	avis technique
	procédé et conditions définis
	validité et domaine à vérifier

	R10
	rapport d'essai
	résultat sur échantillon et protocole
	portée bornée à l'essai

	R11
	déclaration
	information attribuée
	ne devient pas fait par répétition

	R12
	méthode IEB
	organisation pédagogique du raisonnement
	ne vaut ni norme ni prescription



	Comparez O1-O3 : laquelle peut réellement départager l'un des trois scénarios, avec quel résultat attendu ?
 
 
 
 
 
 





Dossier 7 - Clinique intégrée Aulnes
	ID
	Statut
	Élément
	Source
	Limite

	E01
	fait
	P-01 porte la date 1987 et représente l'appui sur M1
	P-01
	exécution non prouvée

	E02
	fait
	P-02 déplace graphiquement l'appui
	P-02
	date absente

	E03
	fait
	la zone Z5 est inaccessible sans protection
	visite
	aucune observation rapprochée

	E04
	mesure
	G03 vaut -10,1 mm au repère N3
	fiche G03
	état à une date

	E05
	mesure
	H01 porte un indice 71 près d'un métal
	carte H
	influence métallique possible

	E06
	déclaration
	une trace aurait suivi un épisode pluvieux
	P-05
	date d'apparition non établie

	E07
	indice
	un noircissement est visible à l'appui nord
	I06
	nature et profondeur inconnues

	E08
	indice
	une fente est visible près d'une fixation
	I05
	interaction mécanique à vérifier

	E09
	limite
	l'about de la pièce reste masqué
	visite
	contact réel non observé

	E10
	projet
	un aménagement futur est annoncé
	demande D-01
	charges et dispositions non définies



	Bloc
	Titre
	Contenu

	1
	Mission et décision
	question, destinataires, usage

	2
	Périmètre et limites
	zones, accès, exclusions

	3
	Pièces et chronologie
	versions, portée, contradictions

	4
	Méthode
	séquence, instruments, conditions

	5
	Constats
	faits localisés et mesures

	6
	Analyse
	scénarios, indices favorables et contraires

	7
	Conclusions
	réponses bornées et confiance

	8
	Actions
	protéger, comprendre, vérifier, réparer

	9
	Annexes et traçabilité
	index, plans, photographies, chaînes





Conclusion intégrée et plan d'action
	Fait
	Interprétation
	Limite
	Action

	G03 = -10,1 mm
	géométrie non rectiligne au repère
	une date ne démontre pas l'activité
	poursuivre série comparable si décision utile

	P-01 et P-02 divergent
	transformation ou version différente possible
	état exécuté non relié
	rechercher filiation et observer

	H01 élevé près d'un métal
	zone à comparer
	influence métallique possible
	répéter avec témoins et méthode adaptée

	I06 visible à l'appui
	interaction eau-contact possible
	nature et profondeur inconnues
	investigation ciblée et relais



	Famille
	Action
	Horizon
	Responsable

	Protéger
	fermer Z5 et organiser une protection collective
	immédiat
	responsable de site

	Comprendre
	relier plans A/B, trémie et appui
	avant nouvelle conclusion
	expert

	Vérifier
	transmettre le bordereau à l'ingénieur structure
	avant projet d'aménagement
	ingénieur

	Réparer
	concevoir après vérification
	après décision technique
	maîtrise d'œuvre / entreprise



	Rédigez votre rapport final en neuf blocs. Défendez les trois décisions principales et leurs limites.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	Correction humaine — La relecture porte sur votre réponse finale selon la grille à dix critères : qualité des preuves, cohérence du raisonnement, limites et proportionnalité des actions.
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Ferme des Aulnes : plan de reconnaissance

Huit zones synthétiques, avec décision d'accés indépendante de ['intérét technique.
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L'intérét d'une zone ne justifie jamais
un accés dangereux.

IEB - création pédagogique originale - scénario entiérement synthétique - sans valeur de preuve sur un ouvrage réel
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Charpente : lire un systéme de transfert

Les fleches décrivent des questions de cheminement ; elles ne calculent ni capacité ni conformité.

charge verticall
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N

arbalétrier

action horizontale

entrait / tirant

appui et interface appui et interface

Lecture attendue : suivre chaque action vers ses réactions, vérifier la continuité des pieces et des assemblages, puis documenter les
transformations et les zones non accessibles.

IEB - création pédagogique originale - scénario entiérement synthétique - sans valeur de preuve sur un ouvrage réel
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Planche d'indices synthétiques

Ces vignettes servent a décrire et comparer ; elles ne permettent pas une identification d'espéce ni une appréciation structurelle.
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Décrire -> localiser -> cartographier -> comparer -> faire identifier lorsque la décision I'exige.

IEB - création pédagogique originale - scénario entiérement synthétique - sans valeur de preuve sur un ouvrage réel
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Du constat a I'action proportionnée

Une conclusion conserve les branches concurrentes tant que l'information discriminante manque.

SCENARIOS TESTS UTILES ACTIONS

@ déformation relevée @ Vvariation d'appui @ série géométrique @ protéger

@ trace d'eau localisée @ entrée d'eau ponctuelle @ comparaison par @ comprendre
conditions

@ assemblage masqué @ transformation non @ vérifier
documentée @ ouverture ciblée / calcul

@ réparer

Critére d'arrét : le résultat doit pouvoir confirmer, affaiblir ou départager une hypothése et modifier une décision définie.

IEB - création pédagogique originale - scénario entiérement synthétique - sans valeur de preuve sur un ouvrage réel








