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Chaîne originale IEB reliant faits, scénarios, tests utiles et actions proportionnées.
Lire une charpente comme un système, construire des preuves localisées et proposer une action proportionnée sans transformer un indice en certitude.


1 - Borner
	Repère
	Question réflexe

	Mission
	question, décision, périmètre, exclusions, livrable

	Document
	existence, version, portée, contradiction

	Limite
	zones, actes et compétences non couverts



	Phrase de contrôle — Quel fait localisé soutient cette proposition, quelle limite reste visible et qui doit décider ensuite ?





2 - Accéder
	Repère
	Question réflexe

	GO
	moyens et visibilité adaptés

	ADAPTER
	modifier le moyen, le périmètre ou l'ordre

	STOP
	renoncer, baliser et organiser le relais



	Phrase de contrôle — Quel fait localisé soutient cette proposition, quelle limite reste visible et qui doit décider ensuite ?
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Plan IEB des décisions d'accès GO, ADAPTER et STOP.


3 - Relever
	Repère
	Question réflexe

	Géométrie
	repère, méthode, unité, date, incertitude

	Humidité
	points, témoins, réglages, conditions, répétitions

	Photographie
	ensemble, localisation, détail, nom stable



	Phrase de contrôle — Quel fait localisé soutient cette proposition, quelle limite reste visible et qui doit décider ensuite ?





4 - Distinguer
	Repère
	Question réflexe

	Indice
	élément à interpréter

	Activité
	évolution ou manifestation actuelle à établir

	Identification
	compétence et méthode adaptées

	Effet
	question structurelle distincte



	Phrase de contrôle — Quel fait localisé soutient cette proposition, quelle limite reste visible et qui doit décider ensuite ?
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Planche IEB d'indices synthétiques non diagnostiques.


5 - Raisonner
	Repère
	Question réflexe

	Scénario
	prédictions et contre-indices

	Investigation
	résultat possible et effet sur la décision

	Arrêt
	ne pas tester si aucun résultat ne change la conduite



	Phrase de contrôle — Quel fait localisé soutient cette proposition, quelle limite reste visible et qui doit décider ensuite ?





6 - Agir
	Repère
	Question réflexe

	Protéger
	personnes et zone

	Comprendre
	mécanisme

	Vérifier
	usage ou projet

	Réparer
	après les vérifications nécessaires



	Phrase de contrôle — Quel fait localisé soutient cette proposition, quelle limite reste visible et qui doit décider ensuite ?
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Du constat a I'action proportionnée

Une conclusion conserve les branches concurrentes tant que l'information discriminante manque.

SCENARIOS TESTS UTILES ACTIONS

@ déformation relevée @ Vvariation d'appui @ série géométrique @ protéger

@ trace d'eau localisée @ entrée d'eau ponctuelle @ comparaison par @ comprendre
conditions

@ assemblage masqué @ transformation non @ vérifier
documentée @ ouverture ciblée / calcul

@ réparer

Critére d'arrét : le résultat doit pouvoir confirmer, affaiblir ou départager une hypothése et modifier une décision définie.

IEB - création pédagogique originale - scénario entiérement synthétique - sans valeur de preuve sur un ouvrage réel
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Ferme des Aulnes : plan de reconnaissance

Huit zones synthétiques, avec décision d'accés indépendante de ['intérét technique.
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IEB - création pédagogique originale - scénario entiérement synthétique - sans valeur de preuve sur un ouvrage réel
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Planche d'indices synthétiques

Ces vignettes servent a décrire et comparer ; elles ne permettent pas une identification d'espéce ni une appréciation structurelle.
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orifices dispersés 102  poussiére sous une 103 galerie de surface 104 film blanchatre 105 fente longitudinale
piece
points sombres irréguliers dépot clair non préleve trajet sinueux local surface humide a comparer ouverte en surface
106  noircissement d'appui 107 fibres écrasées 108 téte métallique 109  déformation 110  élément de surface
oxydée apparente
contact magonnerie zone d'assemblage coulure de surface vue oblique seulement nature non établie

Décrire -> localiser -> cartographier -> comparer -> faire identifier lorsque la décision I'exige.

IEB - création pédagogique originale - scénario entiérement synthétique - sans valeur de preuve sur un ouvrage réel








