INSTITUT DE L'EXPERTISE EN BÂTIMENT
INSTITUT DE L'EXPERTISE EN BÂTIMENT
J-04  |  EXPERTISE JUDICIAIRE
CAHIER D'ACTIVITÉS
Dossier progressif de l'opération Vigie
	Format — 7 ensembles matérialisés | scénario entièrement synthétique | réponses personnelles



	[image: ]
MISSION relie mandat, impartialité, spécialité, séquence, information, opérations et note finale. La piste contradictoire trace événement, auteur, date ou version, destinataires, délai, observation et suite.



Accomplir une mission technique contradictoire, rendre compte au juge et expliciter les limites ; ne jamais convertir l'avis en décision juridique.
	Usage — Travaillez uniquement sur les données fictives. N'ajoutez aucune identité, pièce, affaire, adresse, norme, contrat, acte, rapport ou guide réel ou protégé.



Ensemble 1 — Cinq figures, listes, titre et serment
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Cinq figures sont distinguées : expert inscrit, personne choisie hors liste, technicien privé, conseil de partie et autre technicien. AVANT contrôle aptitude, vigilance sur les liens, attributions, nécessités et temps.



	ID
	Figure / repère
	Cadre
	Objet
	Limite

	F01
	expert inscrit
	liste + décision
	mission du juge
	ne tranche pas le droit

	F02
	personne hors liste
	décision + serment
	mission du juge
	qualité limitée à la mission

	F03
	technicien privé
	contrat / initiative
	mission privée
	portée à borner

	F04
	conseil de partie
	mandat du client
	assistance technique
	ne devient pas expert du juge

	F05
	autre technicien
	spécialité distincte
	avis sollicité
	avis joint au rapport

	L01
	liste cour d'appel
	inscription probatoire
	spécialité
	période à vérifier

	L02
	liste nationale
	conditions propres
	spécialité
	période à vérifier

	T01
	titre réservé
	dénomination légale
	après inscription
	aucune équivalence de formation

	S01
	serment
	honneur et conscience
	mission et rapport
	contrôles quotidiens requis

	D01
	discipline
	règles de mission
	probité et ponctualité
	autorités compétentes



	Classez les dix repères et expliquez pour chacun qui donne la mission, quel livrable est attendu et quelle portée ne doit pas être revendiquée.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensemble 2 — Dossier synthétique Vigie
	Opération synthétique — Réhabilitation d'un immeuble mixte fictif avec extension. Entrées d'eau, fissures, déformation locale et ventilation sont alléguées ; neuf chefs structurent une mission civile fictive.



	Repère
	Événement
	Signal
	Pièce
	Action

	VI-01
	lien ancien
	avant acceptation
	registre relations
	déclarer au juge

	VI-02
	partie incertaine
	qualité à vérifier
	décision / contrats
	demander clarification

	VI-03
	provision
	non consignée
	avis greffe
	attendre le signal

	VI-04
	plans
	versions A et B
	PL-04 / PL-05
	préserver l'historique

	VI-05
	communication
	incomplète
	bordereau
	rétablir la contradiction

	VI-06
	accès
	zone occupée
	plan de visite
	organiser sécurité et accès

	VI-07
	fissure
	évolution alléguée
	relevés M-01
	appliquer CONSTAT

	VI-08
	sondage
	hors périmètre
	demande OBS-02
	rendre compte au juge

	VI-09
	pièce tardive
	version nouvelle
	DOC-28
	tracer délai et suite

	VI-10
	dire récapitulatif
	cinq observations
	DR-05
	appliquer DIRE–SUITE

	VI-11
	accord partiel
	deux points
	AC-01
	informer le juge

	VI-12
	chiffrage
	quantités contestées
	CH-02
	exposer variantes et réserves



Index des pièces — 01 à 08
	ID
	Document
	Version
	Statut
	Auteur
	Usage

	DOC-01
	décision de mission
	O-01
	fictif
	juridiction fictive
	9 chefs et délai

	DOC-02
	liste des parties
	P-01
	fictif
	greffe fictif
	qualités à vérifier

	DOC-03
	avis de consignation
	C-01
	fictif
	greffe fictif
	signal de démarrage

	DOC-04
	plan général
	A
	fictif
	maître d'œuvre fictif
	repérage

	DOC-05
	plan général
	B
	fictif
	maître d'œuvre fictif
	version concurrente

	DOC-06
	registre des liens
	R-01
	fictif
	experte fictive
	indépendance

	DOC-07
	curriculum de spécialité
	CV-01
	fictif
	experte fictive
	aptitude

	DOC-08
	charge prévisionnelle
	CH-01
	fictif
	experte fictive
	disponibilité



Index des pièces — 09 à 16
	ID
	Document
	Version
	Statut
	Auteur
	Usage

	DOC-09
	projet de calendrier
	CAL-01
	fictif
	experte fictive
	séquence

	DOC-10
	bordereau initial
	B-01
	fictif
	conseil fictif
	communication

	DOC-11
	convocation fictive
	CONV-01
	fictif
	experte fictive
	réunion

	DOC-12
	plan d'accès
	ACC-01
	fictif
	syndicat fictif
	zones occupées

	DOC-13
	consignes de sécurité
	SEC-01
	fictif
	exploitant fictif
	prévention

	DOC-14
	procès-verbal de réception
	REC-01
	fictif
	maître d'ouvrage fictif
	date et réserves

	DOC-15
	liste des réserves
	RES-01
	fictif
	maître d'œuvre fictif
	zones

	DOC-16
	photographies originales
	PH-01
	fictif
	occupant fictif
	origine à tracer



Index des pièces — 17 à 24
	ID
	Document
	Version
	Statut
	Auteur
	Usage

	DOC-17
	relevé de fissure
	M-01
	fictif
	technicien fictif
	méthode et dates

	DOC-18
	relevé d'humidité
	M-02
	fictif
	experte fictive
	conditions

	DOC-19
	rapport de ventilation
	V-01
	fictif
	mainteneur fictif
	mesures à borner

	DOC-20
	note structure
	ST-01
	fictif
	bureau d'études fictif
	hypothèses

	DOC-21
	demande de sondage
	OBS-02
	fictif
	conseil fictif
	hors périmètre candidat

	DOC-22
	devis de sondage
	DV-01
	fictif
	entreprise fictive
	coût et méthode

	DOC-23
	demande d'avis spécialisé
	SP-01
	fictif
	experte fictive
	spécialité distincte

	DOC-24
	fiche d'assistance
	AS-01
	fictif
	experte fictive
	contrôle et responsabilité



Index des pièces — 25 à 32
	ID
	Document
	Version
	Statut
	Auteur
	Usage

	DOC-25
	note d'étape
	NE-01
	fictif
	experte fictive
	avancement

	DOC-26
	demande d'extension
	EX-01
	fictif
	experte fictive
	difficulté

	DOC-27
	ordonnance de contrôle
	OC-01
	fictif
	juge fictif
	suite décidée

	DOC-28
	pièce tardive
	PL-09
	fictif
	partie fictive
	version et délai

	DOC-29
	registre des observations
	DR-01
	fictif
	experte fictive
	DIRE–SUITE

	DOC-30
	accord partiel
	AC-01
	fictif
	parties fictives
	points sans objet

	DOC-31
	chiffrage comparatif
	CH-02
	fictif
	économiste fictif
	quantités et variantes

	DOC-32
	plan de rapport
	RP-01
	fictif
	experte fictive
	miroir de mission



	Reliez les trente-deux pièces aux douze événements, aux acteurs et aux chefs de mission ; conservez chaque version sans déduire une faute ou une issue.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensemble 3 — Préflight AVANT et lecture MISSION
	Lettre
	Contrôle
	Question Vigie
	Sortie

	A
	Aptitude
	spécialités utiles aux neuf chefs
	aptitudes et relais

	V
	Vigilance liens
	relations, intérêts et récusation
	déclaration immédiate

	A
	Attributions
	questions, parties, délai et contrôle
	matrice MISSION

	N
	Nécessités
	accès, sécurité, moyens et investigations
	besoins chiffrés

	T
	Temps
	charge, réponses, essais et rédaction
	calendrier réaliste



Neuf chefs de mission
	ID
	Verbe
	Objet technique
	Exclusion

	M-01
	décrire les ouvrages
	pièces et visite
	sans interpréter le contrat

	M-02
	constater les entrées d'eau
	zones, dates et conditions
	sans faute

	M-03
	examiner les fissures
	mesures et évolution
	sans imputabilité

	M-04
	examiner le plancher
	géométrie et appuis
	sans qualification de danger

	M-05
	examiner la ventilation
	débits et usages
	sans trancher l'obligation

	M-06
	rechercher les causes
	hypothèses et tests
	avec alternatives

	M-07
	décrire les travaux
	scénarios et contraintes
	sans choix juridique

	M-08
	estimer les coûts
	quantités et bases
	sans condamnation

	M-09
	répondre aux observations
	DIRE–SUITE
	sans sortir de mission



	Rédigez le préflight : spécialité, liens, attributions, moyens, accès, charge, calendrier, acceptation, réserves et signal de consignation.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensemble 4 — Piste contradictoire et données
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MISSION relie mandat, impartialité, spécialité, séquence, information, opérations et note finale. La piste contradictoire trace événement, auteur, date ou version, destinataires, délai, observation et suite.



	ID
	Événement
	Auteur
	Version
	Destinataires
	Délai
	Observation
	Suite

	VI-01
	lien ancien
	à attribuer
	à fixer
	à tracer
	utile
	à recevoir
	déclarer au juge

	VI-02
	partie incertaine
	à attribuer
	à fixer
	à tracer
	utile
	à recevoir
	demander clarification

	VI-03
	provision
	à attribuer
	à fixer
	à tracer
	utile
	à recevoir
	attendre le signal

	VI-04
	plans
	à attribuer
	à fixer
	à tracer
	utile
	à recevoir
	préserver l'historique

	VI-05
	communication
	à attribuer
	à fixer
	à tracer
	utile
	à recevoir
	rétablir la contradiction

	VI-06
	accès
	à attribuer
	à fixer
	à tracer
	utile
	à recevoir
	organiser sécurité et accès

	VI-07
	fissure
	à attribuer
	à fixer
	à tracer
	utile
	à recevoir
	appliquer CONSTAT

	VI-08
	sondage
	à attribuer
	à fixer
	à tracer
	utile
	à recevoir
	rendre compte au juge

	VI-09
	pièce tardive
	à attribuer
	à fixer
	à tracer
	utile
	à recevoir
	tracer délai et suite

	VI-10
	dire récapitulatif
	à attribuer
	à fixer
	à tracer
	utile
	à recevoir
	appliquer DIRE–SUITE

	VI-11
	accord partiel
	à attribuer
	à fixer
	à tracer
	utile
	à recevoir
	informer le juge

	VI-12
	chiffrage
	à attribuer
	à fixer
	à tracer
	utile
	à recevoir
	exposer variantes et réserves



	Complétez la piste pour les douze événements, puis définissez accès, conservation active, archivage et fermeture sans conserver de données par habitude.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensemble 5 — Opérations et contrôle CONSTAT
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CONSTAT trace contexte, objet, niveau de certitude, source, technique, attribution et temps. La matrice causale relie fait ou écart, hypothèse, test, résultat et réserve.



	Zone
	Contexte
	Objet
	Technique
	Attribution
	Temps / limite

	façade nord
	météo et orientation
	fissures
	fissuromètre + photo
	expert / déclaration séparée
	date + précision

	toiture-terrasse
	accès sécurisé
	entrée d'eau
	inspection + humidité
	expert / occupant
	état avant sondage

	plancher extérieur
	charge et accès
	déformation
	nivellement
	expert / assistant
	incertitude instrument

	locaux occupés
	usage réel
	ventilation
	débit + journal
	spécialiste / occupant
	conditions d'usage



	Produisez le journal d'opérations : présents, sécurité, zones, instruments, observations, mesures, photos, déclarations, incidents, urgence et suites.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensemble 6 — Causalité, investigations et intervenants
	ID
	Hypothèse
	Test
	Résultat
	Alternative

	H-01
	relevé d'étanchéité
	arrosage ciblé
	à réaliser
	alternative ventilation

	H-02
	jonction façade
	inspection et humidité
	à réaliser
	défaut local

	H-03
	condensation
	température / hygrométrie
	à comparer
	infiltration

	H-04
	retrait enduit
	cartographie fissures
	à mesurer
	mouvement support

	H-05
	mouvement structure
	suivi et géométrie
	à qualifier
	retrait

	H-06
	appui plancher
	relevé géométrique
	à contrôler
	flèche d'usage

	H-07
	déséquilibre réseau
	mesures de débits
	à réaliser
	réglage terminal

	H-08
	usage des locaux
	journal d'occupation
	à documenter
	défaut équipement



	Besoin
	Cadre
	Contrôle
	Trace

	avis en spécialité distincte
	autre technicien
	question bornée et compétence
	avis joint

	relevé exécuté sous méthode
	assistance
	contrôle et responsabilité de l'expert
	personne mentionnée

	nouveau sondage hors mission
	difficulté / extension
	rapport au juge
	décision et délai

	comparaison à une règle protégée
	environnement autorisé
	référence et fait reformulé
	aucune reproduction



	Pour les huit hypothèses, indiquez faits compatibles, faits contraires, test, résultat attendu, critère d'arrêt, niveau de confiance et alternative.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensemble 7 — Juge, dires, rapport et cockpit
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DIRE–SUITE trace auteur et date, chef et pièce, demande, analyse, réponse, réserve et état. Le rapport miroir relie chef, opérations, pièces, constatations, analyse, observations, suite, avis et limite.



	ID
	Auteur
	Chef
	Demande
	Réponse / suite
	État

	DR-01
	syndicat fictif
	M-02
	pièces d'humidité
	analyse annoncée
	ouvert

	DR-02
	entreprise générale
	M-03
	retrait allégué
	test précisé
	traité

	DR-03
	façadier fictif
	M-06
	version du plan
	comparaison ajoutée
	traité

	DR-04
	bureau d'études
	M-04
	sondage demandé
	saisine du juge
	en attente décision

	DR-05
	syndicat fictif
	M-01 à M-09
	dire récapitulatif
	réponses consolidées
	clos



Plan du rapport miroir
	N°
	Bloc
	Contenu contrôlé

	1
	cadre et mission
	décision, parties, chefs, délai et contrôle

	2
	opérations
	convocations, présences, visites, essais et incidents

	3
	pièces
	index, versions, origine, communication et limites

	4
	constatations
	localisation, conditions, instruments et déclarations

	5
	analyse
	écarts, hypothèses, tests, résultats et confiance

	6
	observations
	auteurs, demandes, réponses, réserves et suites

	7
	réponses
	un bloc miroir par chef de mission

	8
	annexes
	avis spécialisé, personnes assistantes et traçabilité

	9
	dépôt
	rapport, demande de rémunération et observations



	Cockpit
	Trace
	Périodicité
	Alerte

	missions
	référence, chefs, juge, délai
	à chaque événement
	hors mission

	rapports
	dépôt et explications
	à chaque dépôt
	retard

	formations
	thème, date, preuve
	annuelle
	lacune de spécialité

	liens
	relation et décision
	avant et pendant
	impartialité

	données
	accès, conservation, archivage
	revue périodique
	accès inutile



	Remettez la clinique finale Vigie : AVANT, MISSION, piste, journal, causalité, note au juge, DIRE–SUITE, rapport miroir et cockpit.
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MISSION et piste contradictoire

Faire de la décision et de chaque échange une chaine tragable, attribuée et contestable.
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L'accés et la conservation restent limités aux besoins de la mission.
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Les cinq figures et le filtre AVANT — Vigie

ommer le cadre de chaque intervenant, puis tester la mission avant toute acceptation.
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La formation ne confére aucune qualité officielle et I'autorité compétente décide.
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CON

Séparer I'observation de I'hypothése, puis annoncer ce qui permet de tester ou d'écarter une piste.
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CONSTATER # DECLARER # EXPLIQUER # QUALIFIER LE DROIT

Une cause technique reste assortie de ses conditions, de ses limites et des pistes concurrentes.
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DIRE-SUITE et rapport miroir

Fermer chaque observation et répondre a chaque chef de mission sans fabriquer la décision d
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tracé et communicable tracé et communicable

ANALYSE REPONSE

tracé et communicable tracé et communicable

RAPPORT MIROIR

CHEF — OPERATIONS — PIECES — CONSTATATIONS — ANALYSE — OBSERVATIONS — SUITE — AVIS / LIMITE

L'avis éclaire le juge ; il ne le lie pas et ne prononce ni faute, ni condamnation, ni titre.

DEMANDE
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RESERVE / ETAT

tracé et communicable









