INSTITUT DE L'EXPERTISE EN BÂTIMENT
INSTITUT DE L'EXPERTISE EN BÂTIMENT
N-01  |  PARCOURS NÉOEXPERT©
CAHIER D'ACTIVITÉS — BLOC B3
Dossier Traverse : démontrer sans surinterpréter
Format — 8 productions | 8 contrôles de connaissances | réponses sur données fictives
Dossier pédagogique — Traverse est entièrement fictif : aucun bâtiment, personne, adresse, entreprise, contrat ou fait réel.
Les documents guident l'activité obligatoire déjà comptée dans les 1 680 minutes du bloc B3 ; ils n'ajoutent aucune durée.
Règle — Travaillez uniquement avec les pièces fictives fournies. N'ajoutez ni contenu de norme, identité, adresse, attestation, chantier, expertise ou fait réel.
Index des pièces B3
	ID
	Pièce
	Type
	Unités B3

	IEB-N01-TRV-P012
	Carte de références sans contenu protégé
	synthetic_reference_map
	U23, U25, U27

	IEB-N01-TRV-P013
	Chronologie d'applicabilité fictive
	synthetic_applicability_timeline
	U24, U25, U28

	IEB-N01-TRV-P014
	Attestation de conception fictive
	synthetic_attestation
	U24, U25, U27

	IEB-N01-TRV-P015
	Attestation d'achèvement fictive
	synthetic_attestation
	U25, U27, U28, U30

	IEB-N01-TRV-P016
	Registre de conformité fictif
	synthetic_compliance_register
	U25, U27, U30

	IEB-N01-TRV-P017
	Nouvelle pièce contradictoire fictive
	synthetic_contradictory_evidence
	U28, U30



IEB-N01-U23 — Naviguer dans la hiérarchie des textes et référentiels
Production attendue — Qualifier les trois références de TRV-P012 sans reproduire le contenu de la norme fictive.
	Étape
	Contrôle à effectuer

	1
	identifier la famille de source

	2
	retrouver l'autorité et la publication

	3
	dater la version consultée

	4
	définir champ matériel et destinataires

	5
	localiser l'affirmation utile

	6
	consigner limites, droits et besoin de validation



Contrôle de connaissances
Quelle affirmation qualifie correctement une norme homologuée ?
	Option
	Proposition

	A
	Elle est toujours obligatoire dès sa publication.

	B
	Elle est en principe volontaire, sauf mécanisme qui la rend obligatoire dans un champ déterminé.

	C
	Son numéro suffit à prouver son applicabilité.

	D
	Elle remplace automatiquement les textes réglementaires.



	Réponse choisie et justification fondée sur les pièces ou les sources :
 
 
 



Production
	Construisez fiche type-version-date-champ-localisation-limites. Les critères contrôlés sont : N01-CRIT-SOURCE, N01-CRIT-SCOPE, N01-CRIT-TRACE.
 
 
 
 
 
 
 



Équivalent accessible — Fiches de références en texte structuré, navigation au clavier et ordre linéaire.
Auto-contrôle — Citer un numéro de norme ou un sommaire ne prouve ni son contenu, ni son applicabilité, ni son caractère obligatoire.
IEB-N01-U24 — Déterminer le contexte temporel et matériel applicable
Production attendue — Compléter TRV-P013 avec une stratégie de recherche pour chaque jalon et trois questions transitoires.
	Étape
	Contrôle à effectuer

	1
	dater autorisation, travaux, modification et achèvement

	2
	identifier le fait générateur de la recherche

	3
	retrouver la version du texte à chaque jalon

	4
	examiner champ matériel et personnes visées

	5
	rechercher dispositions transitoires et exceptions

	6
	documenter les points nécessitant une revue juridique



Contrôle de connaissances
Quelle démarche évite un audit anachronique ?
	Option
	Proposition

	A
	Appliquer uniquement la version actuelle du texte.

	B
	Retenir la date du rapport comme seul jalon.

	C
	Relier chaque fait à la version du texte, à son champ et aux dispositions transitoires éventuelles.

	D
	Écarter les exceptions pour simplifier l'analyse.



	Réponse choisie et justification fondée sur les pièces ou les sources :
 
 
 



Production
	Construisez chronologie d'applicabilité et questions de recherche. Les critères contrôlés sont : N01-CRIT-TRACE, N01-CRIT-SOURCE, N01-CRIT-REASON.
 
 
 
 
 
 
 



Équivalent accessible — Chronologie en tableau textuel accessible.
Auto-contrôle — Une chronologie imprécise produit un audit anachronique même si le texte cité existe réellement.
IEB-N01-U25 — Construire une preuve de conformité sans surinterpréter
Production attendue — Auditer TRV-P012 à TRV-P016 et justifier chaque statut sans inventer de contenu normatif.
	Étape
	Contrôle à effectuer

	1
	formuler l'exigence sans la déformer

	2
	enregistrer source, version et localisation

	3
	définir la preuve attendue

	4
	examiner la preuve disponible

	5
	classer démontré, partiel, non démontré, hors champ ou à confirmer

	6
	borner la conclusion et le relais



Contrôle de connaissances
Que signifie l'absence d'une preuve attendue dans le dossier ?
	Option
	Proposition

	A
	La non-conformité est automatiquement démontrée.

	B
	La conformité est présumée.

	C
	Le point peut être classé non démontré ou à confirmer, sans confondre absence de preuve et preuve d'un écart.

	D
	L'exigence devient hors champ.



	Réponse choisie et justification fondée sur les pièces ou les sources :
 
 
 



Production
	Construisez matrice exigence-source-preuve-écart-portée. Les critères contrôlés sont : N01-CRIT-SOURCE, N01-CRIT-TRACE, N01-CRIT-SCOPE.
 
 
 
 
 
 
 



Équivalent accessible — Matrice en tableau accessible avec descriptions textuelles des pièces.
Auto-contrôle — Une attestation ciblée ne démontre pas la conformité globale d'une opération.
IEB-N01-U26 — Performance énergétique et environnementale : situer les attestations
Production attendue — Comparer TRV-P014 et TRV-P015 et construire une carte étape-acteur-document-contrôle-limite.
	Étape
	Contrôle à effectuer

	1
	identifier conception ou achèvement

	2
	déterminer l'opération entrant dans le champ

	3
	recenser acteur et document

	4
	relier calculs, justificatifs et visite lorsqu'ils sont requis

	5
	contrôler versions et cohérence

	6
	éviter toute extension à d'autres conformités



Contrôle de connaissances
Que prouve à elle seule une attestation d'achèvement présente dans le dossier ?
	Option
	Proposition

	A
	La conformité globale du bâtiment.

	B
	Uniquement ce que son champ, son auteur, ses données d'entrée et ses contrôles permettent d'établir.

	C
	L'absence de tout écart d'exécution.

	D
	La conformité de toutes les autres disciplines.



	Réponse choisie et justification fondée sur les pièces ou les sources :
 
 
 



Production
	Construisez carte étape-acteur-document-contrôle-limite. Les critères contrôlés sont : N01-CRIT-SOURCE, N01-CRIT-TRACE, N01-CRIT-SCOPE.
 
 
 
 
 
 
 



Équivalent accessible — Carte fournie aussi sous forme de liste linéaire structurée.
Auto-contrôle — La présence d'un document ne prouve ni l'exactitude de ses données ni toutes les règles du bâtiment.
IEB-N01-U27 — Laboratoire d'audit documentaire de conformité
Production attendue — Compléter TRV-P016 avec au moins six lignes et relier chaque conclusion à une pièce et un localisateur public.
	Étape
	Contrôle à effectuer

	1
	définir le périmètre d'audit

	2
	qualifier les références

	3
	inventorier les preuves attendues

	4
	examiner les pièces disponibles

	5
	attribuer un statut et une limite

	6
	préparer les demandes, contrôles et relais



Contrôle de connaissances
Quelle est la limite essentielle d'un audit documentaire ?
	Option
	Proposition

	A
	Il remplace toute visite ou tout calcul.

	B
	Il classe les preuves disponibles mais ne remplace pas un contrôle physique ou un calcul lorsqu'ils sont nécessaires.

	C
	Il autorise à combler les pièces manquantes par des hypothèses.

	D
	Il transforme chaque absence en non-conformité.



	Réponse choisie et justification fondée sur les pièces ou les sources :
 
 
 



Production
	Construisez registre des exigences, preuves, statuts, limites et relais. Les critères contrôlés sont : N01-CRIT-SOURCE, N01-CRIT-TRACE, N01-CRIT-REASON.
 
 
 
 
 
 
 



Équivalent accessible — Dossier synthétique en documents balisés et registre accessible.
Auto-contrôle — Le statut conforme est interdit si le champ ou la version de l'exigence n'est pas établi.
IEB-N01-U28 — Laboratoire d'écarts et de preuve contradictoire
Production attendue — Intégrer TRV-P017 et produire un journal de changements ligne par ligne.
	Étape
	Contrôle à effectuer

	1
	figer la version initiale

	2
	identifier la nouvelle information

	3
	localiser les lignes affectées

	4
	réexaminer source, preuve et portée

	5
	journaliser maintien, modification ou retrait

	6
	mettre à jour les actions et relais



Contrôle de connaissances
Comment intégrer loyalement une nouvelle pièce contradictoire ?
	Option
	Proposition

	A
	Remplacer silencieusement la conclusion initiale.

	B
	Écarter la pièce si elle complique l'analyse.

	C
	Figer la version initiale, localiser les lignes affectées et journaliser maintien, modification ou retrait.

	D
	Modifier uniquement le résumé final.



	Réponse choisie et justification fondée sur les pièces ou les sources :
 
 
 



Production
	Construisez audit révisé avec journal des changements. Les critères contrôlés sont : N01-CRIT-REASON, N01-CRIT-TRACE, N01-CRIT-REFLECT.
 
 
 
 
 
 
 



Équivalent accessible — Contradictions fournies en texte et temps de révision identique.
Auto-contrôle — Modifier une conclusion sans conserver le motif empêche de comprendre le raisonnement et le contradictoire.
IEB-N01-U29 — Contrôler sur chantier sans dépasser sa mission
Production attendue — Exécuter la simulation TRV-P012, TRV-P016 et TRV-P019 ; décider l'arrêt lorsque la zone devient inaccessible.
	Étape
	Contrôle à effectuer

	1
	définir le lot et la mission

	2
	qualifier référence et version

	3
	choisir un échantillon justifié

	4
	préparer accès et sécurité

	5
	collecter les preuves sans modifier le brut

	6
	classer écarts, portée et relais



Contrôle de connaissances
Quelle conclusion est permise après un contrôle portant sur un échantillon limité ?
	Option
	Proposition

	A
	L'ensemble du lot est conforme.

	B
	L'ensemble du lot est non conforme.

	C
	Les constats valent pour l'échantillon contrôlé ; toute généralisation exige une justification complémentaire.

	D
	Le contrôle documentaire devient inutile.



	Réponse choisie et justification fondée sur les pièces ou les sources :
 
 
 



Production
	Construisez plan de contrôle, relevé, écarts et limites d'échantillonnage. Les critères contrôlés sont : N01-CRIT-SCOPE, N01-CRIT-TRACE, N01-CRIT-ACTION.
 
 
 
 
 
 
 



Équivalent accessible — Visite virtuelle avec points de contrôle, aléas et preuves à sélectionner.
Auto-contrôle — Un échantillon limité ne permet pas de conclure à l'ensemble sans justification.
IEB-N01-U30 — Production de bloc B3 — audit de conformité sourcé
Production attendue — Présenter l'audit Traverse B3, traiter les objections puis remettre une version sourcée et révisée.
	Étape
	Contrôle à effectuer

	1
	contrôler le périmètre et les dates

	2
	vérifier chaque source et localisation

	3
	relier preuve attendue et disponible

	4
	intégrer le journal de révision

	5
	présenter écarts et limites

	6
	soutenir puis corriger selon la rubrique B3



Contrôle de connaissances
Quand le mot « conformité » peut-il être employé dans la production B3 ?
	Option
	Proposition

	A
	Lorsqu'un document porte le mot attestation.

	B
	Lorsque l'objet, le champ, la date, les références et les preuves examinées sont explicitement bornés.

	C
	Lorsque l'apprenant est convaincu.

	D
	Lorsqu'aucune objection n'est formulée.



	Réponse choisie et justification fondée sur les pièces ou les sources :
 
 
 



Production
	Construisez audit de conformité sourcé avec écarts, limites et relais. Les critères contrôlés sont : N01-CRIT-BLOCK, N01-CRIT-SOURCE, N01-CRIT-COMM.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Équivalent accessible — Soutenance, audio ou contradiction écrite avec même rubrique et même charge utile.
Auto-contrôle — Le mot conformité doit toujours préciser l'objet, le champ, la date et les preuves examinées.
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