INSTITUT DE L'EXPERTISE EN BÂTIMENT
T-01  |  PARCOURS OPÉRATIONNEL
CAHIER D'ACTIVITÉS
Maison du Cadran - dossier synthétique complet
	Format — 5 ensembles d'intrants | 8 activités | travail obligatoire inclus dans 120 minutes
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Illustration originale IEB pour T-01 ; aucune personne, adresse, entreprise ou affaire réelle.
Une question bornée conduit à une opération utile, qui produit une trace qualifiée, dont le statut et la limite restent visibles jusqu'à la décision humaine.
	Usage — Travaillez uniquement avec les données synthétiques de ce cahier. N'ajoutez aucune identité, adresse, affaire ou photographie réelle.





Intrant 1 - Trois demandes et fiche de mission
	ID
	Demande synthétique

	D-01
	Trouver la cause de toutes les traces et dire qui est responsable.

	D-02
	Décrire les manifestations accessibles dans les zones convenues, examiner les mécanismes compatibles avec les informations recueillies et préciser les limites de l'analyse.

	D-03
	Vérifier toutes les règles applicables à la maison et confirmer l'hypothèse du demandeur.



	Champ
	Valeur du dossier du Cadran

	Origine
	Demande écrite synthétique reçue par l'atelier pédagogique.

	Usage annoncé
	Orienter une décision d'investigation, sans attribution juridique.

	Objet
	Ouverture de finition en Z2 et trace colorée en Z4.

	Zone
	Parties accessibles du rez-de-chaussée et abords visibles depuis le sol.

	Période
	État au jour de la visite et documents synthétiques transmis.

	Destinataires
	Commanditaire fictif et relecteur technique habilité.

	Questions
	Décrire, comparer les mécanismes compatibles et indiquer l'information discriminante.

	Livrable
	Note de méthode et index des traces, versionnés.

	Accès
	Observation non destructive ; toiture et doublages non accessibles.

	Exclusions
	Responsabilité, conformité exhaustive, ouverture destructive et diagnostic d'une autre spécialité.



	Reformulation retenue, points à clarifier et frontières
 
 
 





Intrant 1 - Plan d'investigation, lignes 1 à 2
	Ligne
	Chaîne complète

	L-01
	Question : L'ouverture visible en Z2 évolue-t-elle dans des conditions comparables ?
Information : Deux relevés localisés et comparables.
Opération : Photographie avec repère neutre et lecture au même emplacement, à deux dates documentées.
Résultats : stable / variation supérieure à la résolution / comparaison impossible
Décision : maintenir la surveillance / examiner le support / refaire une série comparable
Trace : index, fichiers originaux, fiche de mesure et journal
Limite : deux dates ne suffisent pas à caractériser un mécanisme

	L-02
	Question : La trace Z4 varie-t-elle avec les conditions documentées ?
Information : Aspect, indice instrumental et conditions ambiantes.
Opération : Comparer hors pluie puis après un épisode documenté, sans ouverture.
Résultats : variation localisée / absence de variation / données non comparables
Décision : prioriser l'interface / conserver les branches / corriger le protocole
Trace : vues ensemble-contexte-détail, relevés et météo de visite
Limite : un indice capacitif ne détermine ni l'origine ni le trajet



	Opération retenue ou écartée, avec motif
 
 





Intrant 1 - Plan d'investigation, lignes 3 à 4
	Ligne
	Chaîne complète

	L-03
	Question : Quel plan peut être relié à l'état examiné ?
Information : Version, date, provenance et correspondance observable.
Opération : Comparer indices A et B, demander la version remise, puis relever les différences visibles.
Résultats : B relié à l'exécution / A seulement / aucune version reliée
Décision : utiliser avec portée / rechercher la filiation / conserver l'incertitude
Trace : bordereau, copie de travail annotée et journal de décision
Limite : un plan représente une disposition ; il ne prouve pas seul l'exécution

	L-04 - À ÉCARTER
	Question : Quelle est la cause définitive des deux manifestations ?
Information : Toute information disponible.
Opération : Faire une visite générale hors pluie, sans protocole ni résultat attendu.
Résultats : beaucoup d'images sans comparaison prédéfinie
Décision : aucune branche n'est réellement départagée
Trace : lot volumineux sans index utile
Limite : opération non discriminante : elle est rejetée



	Opération retenue ou écartée, avec motif
 
 



	Arrêt et relais — Arrêter si l'accès n'est pas autorisé, si la sécurité n'est pas maîtrisée, si les résultats ne peuvent plus changer la décision ou si une autre compétence est requise. Tracer le motif et le destinataire du relais.





Intrant 2 - Observations O-01 à O-03
	ID
	Zone
	Conditions
	Observation
	Limite

	O-01
	Z2, finition intérieure
	Visite de jour, surface sèche au toucher
	Ouverture linéaire visible au raccord
	Support masqué, évolution non établie

	O-02
	Z2, partie basse
	Éclairage latéral, accès depuis le sol
	Léger décalage d'aspect à proximité du raccord
	Pas de dépose ni d'observation de l'arrière de la finition

	O-03
	Z4, sous-face proche de la façade
	Visite hors pluie
	Trace colorée irrégulière, sans goutte visible
	Origine, trajet et ancienneté non établis



	Séparer ce qui est visible de l'interprétation envisagée
 
 





Intrant 2 - Observations O-04 à O-06
	ID
	Zone
	Conditions
	Observation
	Limite

	O-04
	Façade, descente voisine de Z4
	Observation depuis le sol
	Jonction et descente visibles dans le même secteur général
	Aucune continuité de trajet observée

	O-05
	Sous-face de couverture
	Vue oblique, zone partiellement masquée
	Différence locale de teinte
	Surface haute et constitution non accessibles

	O-06
	Plan simplifié, zones Z2 et Z4
	Document synthétique indice B, date absente
	Les zones sont repérables sur le plan
	Correspondance à l'état exécuté non établie



	Séparer ce qui est visible de l'interprétation envisagée
 
 





Intrant 2 - Quatre mesures ponctuelles
	ID
	Instrument
	Valeur et unité
	Position
	Contexte et limite

	M-01
	Réglet photographique neutre
	0,8 mm apparent
	Z2, repère R1, à 1,20 m du sol
	Lecture sur vue calibrée ; résolution et angle à conserver

	M-02
	Humidimètre capacitif synthétique
	indice 63 / 100
	Z4, centre de la trace
	Valeur comparative propre à l'instrument ; aucune cause déduite

	M-03
	Thermomètre infrarouge
	17,8 °C
	Z4, surface de la sous-face
	Distance et émissivité réglée consignées ; mesure ponctuelle

	M-04
	Thermo-hygromètre
	67 % HR
	Pièce, centre à 1,50 m du sol
	Valeur ambiante au moment de la visite, non représentative d'une période



	Quelle comparaison rendrait chaque valeur utile ?
 
 
 





Intrant 2 - Vues 1 à 4 et index
	Vue synthétique A
	Vue synthétique B

	[image: ]
T01-PH-01 - Ensemble extérieur - métadonnées présentes
	[image: ]
T01-PH-02 - Contexte façade-extension - métadonnées absentes

	[image: ]
T01-PH-03 - Détail d'ouverture de finition - métadonnées présentes
	[image: ]
T01-PH-04 - Contexte de descente - métadonnées incohérentes


	Portée — Ces recadrages dérivent d'une seule planche originale. Le statut de métadonnées est un attribut pédagogique à qualifier, jamais une preuve autonome.





Intrant 2 - Vues 5 à 8 et index
	Vue synthétique A
	Vue synthétique B
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T01-PH-05 - Contexte sous-face - métadonnées absentes
	[image: ]
T01-PH-06 - Détail avec échelle neutre - métadonnées présentes

	[image: ]
T01-PH-07 - Mesure ponctuelle simulée - métadonnées absentes
	[image: ]
T01-PH-08 - Plan simplifié des zones - métadonnées incohérentes


	Portée — Ces recadrages dérivent d'une seule planche originale. Le statut de métadonnées est un attribut pédagogique à qualifier, jamais une preuve autonome.





Intrant 2 - Index photographique
	ID
	Distance
	Zone
	Statut des métadonnées
	Lien

	T01-PH-01
	ensemble
	abords
	présentes
	source unique P-06

	T01-PH-02
	contexte
	façade-extension
	absentes
	source unique P-06

	T01-PH-03
	détail
	Z2
	présentes
	source unique P-06

	T01-PH-04
	contexte
	descente/Z4
	incohérentes
	source unique P-06

	T01-PH-05
	contexte
	sous-face
	absentes
	source unique P-06

	T01-PH-06
	détail
	repère R1
	présentes
	source unique P-06

	T01-PH-07
	mesure
	Z4
	absentes
	source unique P-06

	T01-PH-08
	plan
	Z2/Z4
	incohérentes
	source unique P-06





Intrant 3 - Pièces P-01 à P-05
	ID
	Pièce
	Provenance/version
	Portée ou différence visible

	P-01
	Fiche de mission synthétique
	version 1, date portée
	borne l'usage et les exclusions

	P-02
	Relevé de visite
	original numérique, date portée
	décrit les zones accessibles ce jour-là

	P-03
	Plan simplifié indice A
	source de remise identifiée, date portée
	descente en axe D1 ; zone Z3 nommée 'rangement'

	P-04
	Plan simplifié indice B
	même document, version ultérieure annoncée, date absente
	descente déplacée en D2 ; Z3 nommée 'local technique'

	P-05
	Courriel de chronologie A
	déclaration synthétique, date de réception connue
	situe la première trace après l'épisode E2



	Anomalies de version, provenance ou portée
 
 





Intrant 3 - Pièces P-06 à P-10
	ID
	Pièce
	Provenance/version
	Portée ou différence visible

	P-06
	Planche de huit vues
	création IEB, source unique
	documente des aspects ; huit cadrages, une seule source

	P-07
	Index photographique
	copie de travail versionnée
	relie identifiant, zone, cadrage et statut des métadonnées

	P-08
	Registre de quatre mesures
	original de visite, instrument et unité consignés
	valeurs ponctuelles à portée limitée

	P-09
	Bordereau de transmission
	journal synthétique
	indique les destinataires et le canal

	P-10
	Synthèse automatisée
	sortie de travail non validée
	contient deux ajouts à contrôler et ne constitue pas une source



	Anomalies de version, provenance ou portée
 
 





Intrant 3 - Deux chronologies partiellement divergentes
	ID
	Période
	Chronologie A
	Chronologie B
	Source/limite

	E-01
	Semaine 1
	A : plan A reçu
	B : aucune information
	P-03 / intervalle vide

	E-02
	Semaine 3
	A : épisode pluvieux puis trace remarquée
	B : trace déjà visible avant l'épisode
	P-05 / déclaration B non documentée

	E-03
	Semaine 5
	A : plan B annoncé comme courant
	B : plan B reçu sans date
	P-04

	E-04
	Semaine 7
	A : ouverture Z2 signalée
	B : ouverture signalée en semaine 4
	deux déclarations divergentes

	E-05
	Semaine 9
	A et B : visite et mesures
	A et B : accord
	P-02 et P-08



Trois contradictions ou intervalles
	ID
	Point
	Divergence
	Traitement attendu

	C-01
	Première apparition de la trace
	après E2 / avant E2
	conserver les deux déclarations ; date non établie

	C-02
	Version du plan
	indice B annoncé courant / date et exécution non reliées
	utiliser les différences, pas la version comme preuve d'exécution

	C-03
	Ouverture Z2
	semaine 7 / semaine 4
	créer un intervalle et rechercher une pièce indépendante





Intrant 3 - Huit phrases à qualifier
	ID
	Statut annoncé
	Phrase synthétique

	S-01
	Fait
	Une ouverture linéaire est visible sur la finition en Z2 au repère R1.

	S-02
	Fait
	Le relevé M-04 porte 67 % HR au centre de la pièce pendant la visite.

	S-03
	Déclaration
	Le courriel P-05 indique que la trace aurait été remarquée après l'épisode E2.

	S-04
	Déclaration
	Une seconde chronologie situe l'ouverture Z2 en semaine 4.

	S-05
	Inférence
	La proximité spatiale de la descente rend compatible une branche extérieure sans l'établir.

	S-06
	Inférence
	Les versions A et B montrent une modification graphique, sans prouver l'état exécuté.

	S-07
	Recommandation
	Il est proposé de comparer Z4 dans deux conditions documentées selon le protocole L-02.

	S-08
	Recommandation
	Il est proposé de demander la filiation du plan avant de l'utiliser pour orienter une intervention.



	Pour chaque phrase : source, verbe, portée et limite
 
 
 
 





Intrant 4 - Arborescence contrôlée
	Dossier
	Fonction
	Règle

	00_cadrage
	mission, autorisations, questions
	versions et décisions visibles

	01_originaux
	fichiers reçus ou produits
	lecture seule, aucune modification silencieuse

	02_travail
	copies, index, annotations
	filiation vers l'original

	03_livrables
	versions relues et remises
	seule la version admise est diffusée

	04_journal
	réception, transformation, transmission
	accès protégé et finalité définie



Trois scénarios d'accès ou de transmission
	ID
	Situation
	Besoin
	Accès/canal
	Trace

	N-01
	Relecteur interne
	Lecture des copies de travail utiles
	Accès nominatif en lecture ; originaux non modifiables
	journaliser ouverture et commentaire

	N-02
	Prestataire ponctuel
	Recevoir deux vues minimisées
	Lien limité dans le temps, sans dossier complet
	journaliser envoi, expiration et retrait

	N-03
	Transmission finale
	Remettre la note validée au destinataire prévu
	Canal protégé et destinataire contrôlé
	journaliser version, empreinte et accusé





Intrant 4 - Historique et journal de décision
	Version
	Modification
	Statut
	Auteur fonctionnel
	Contrôle

	V0.1
	Import des dix pièces
	copie de travail
	Opérateur pédagogique
	contrôle des noms et versions

	V0.2
	Ajout de l'index des huit vues
	travail
	Opérateur pédagogique
	filiation et métadonnées qualifiées

	V0.3
	Chronologies A et B conservées
	travail
	Relecteur pédagogique
	aucune fusion silencieuse

	V0.4
	Synthèse corrigée après contrôle
	livrable
	Décideur humain
	deux ajouts rejetés, motif journalisé



	Proposition
	Source de contrôle
	Résultat
	Décision
	Motif/auteur

	Résumé des constats
	P-02, P-06, P-08
	appuis retrouvés avec limites
	modifier puis accepter
	limites ajoutées / décideur humain

	Plan B daté du 3 avril
	P-04
	date absente
	rejeter
	ajout inexact / décideur humain

	Cause attribuée à la descente
	P-02 à P-08
	aucun trajet démontré
	rejeter
	saut causal / décideur humain





Intrant 4 - Trois sorties d'IA à contrôler
	ID
	Sortie synthétique
	Contrôle attendu

	IA-01
	Les pièces P-02, P-06 et P-08 documentent l'état accessible lors de la visite ; les zones masquées restent hors observation.
	Utilisable après comparaison aux trois pièces et ajout de leurs limites.

	IA-02
	Le plan B du 3 avril prouve que la descente a causé la trace.
	Inexact : aucune date du plan, aucune correspondance à l'exécution et aucun trajet causal établi. Rejeter puis réécrire.

	IA-03
	Le bloc joint contient IDENTITÉ-SYNTHÉTIQUE-INTERDITE et ADRESSE-SYNTHÉTIQUE-INTERDITE.
	Données de type personnel non nécessaires, même synthétiques : ne pas les transmettre ; rejeter la sortie et corriger l'entrée.



	Sources de contrôle séparées — La mission P-01, le relevé P-02, les plans P-03/P-04, les vues P-06, l'index P-07 et les mesures P-08 sont ouverts indépendamment de la sortie. La sortie automatisée n'est jamais sa propre preuve.



	BESOIN : besoin, entrée, sensibilité, outil autorisé, accès, sortie/contrôle
 
 
 



	CADRE : cadrer, autoriser/minimiser, demander les appuis, refaire les vérifications, enregistrer
 
 
 





Activité 1 - Fiche de mission
Comparez D-01 à D-03 puis complétez les dix champs.
	Questions techniques bornées
 



	Usage et destinataires
 



	Accès, exclusions et passage de relais
 





Activité 2 - Investigation
Choisissez une ligne discriminante et expliquez pourquoi L-04 est rejetée.
	Information recherchée
 



	Résultats possibles
 



	Effet sur la décision et critère d'arrêt
 





Activité 3 - Relevé
Transformez six observations et quatre mesures en traces retrouvables.
	Localisation et conditions
 



	Instrument, unité et position
 



	Limite d'interprétation
 





Activité 4 - Série photographique
Construisez l'index et qualifiez les trois statuts de métadonnées.
	Ensemble-contexte-détail
 



	Original et dérivé
 



	Ce que les métadonnées ne prouvent pas
 





Activité 5 - Pièces et chronologie
Comparez P-03/P-04 puis maintenez trois divergences visibles.
	Différences de version
 



	Dates et sources
 



	Intervalle ou contradiction et effet
 





Activité 6 - Statuts de phrase
Justifiez le statut et la portée de S-01 à S-08.
	Faits
 



	Déclarations
 



	Inférences et recommandations
 





Activité 7 - Atelier numérique
Appliquez BESOIN et CADRE aux trois scénarios et sorties.
	Données nécessaires
 



	Accès/transmission
 



	Contrôle et journal de décision
 





Activité 8 - Clinique intégrée
Rédigez une note de méthode de 180 à 240 mots.
	Deux questions et une opération discriminante
 
 



	Trois traces, un conflit de date et quatre statuts
 
 



	Transmission, deux ajouts inexacts, limite et relais
 
 



	Note finale - 180 à 240 mots
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	Revue humaine — Contrôlez les sept critères du corrigé. Cette revue corrige la réponse de l'apprenant ; elle ne modifie pas le statut de publication du contenu.
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